ページのトップへ戻る
エミュレーション
外部アクセス

## ダイレクトプリント

プリンタードライバーではなく、lprコマンドなどを使用してファイルを直接プリントする機能です。

PDFダイレクトプリントでは、Adobe純正のPDFダイレクトプリントと弊社製のPDFダイレクトプリント（PDF Bridge）の2種類があります。

### 補足

- Adobe純正のPDFダイレクトプリントを使用するには、Adobe® PostScript® 3™キットが必要です。

- lprコマンドを使用するときは、 ＞［設定］＞［ネットワーク設定］＞［ポート設定］＞［LPD］＞［LPD - ポート］を［起動］にしてください。

- ダイレクトプリントモード設定
- 設定項目

### ダイレクトプリントモード設定

＞［機械確認（メーター確認）］＞［プリンターモード］で、ダイレクトプリントモードごとに固有の設定を変更できます。

### 補足

- PDFエミュレーションモードは、インターネットサービスでも同様に設定できます。

#### 詳細確認/変更

［項目番号］に機能の項目番号を入力すると、現在の設定値が表示されます。

設定値を変更するには、［変更値］に変更する値を入力し、［決定］をタップします。

弊社のソフトウェア、ContentsBridge Utilityを使用しないでPDFファイルをプリントする場合は、ここでの設定が有効になります。

### 補足

- ContentsBridge Utilityを使用する場合、「プリント処理モード」のみ有効になります。

### 参照

- 項目番号は、設定項目を参照してください。

#### パスワード

パスワードを設定しておくと、パスワードによるセキュリティが設定されたPDFファイルをプリントできます。

### 補足

- パスワードは、半角英数字、または記号で32文字以内に設定してください。

- PDFファイルのセキュリティの設定によっては、プリントできないことがあります。

### 設定項目

設定項目 | 項目番号 | 設定値
--- | --- | ---
PDF | DocuWorks
出力部数 | 401 | 501 | 【1】～【999】：1～999枚 ### 補足 lprコマンドを使用してプリントする場合、出力部数の指定はlprコマンドで行うため、ここでの設定は無効になります。
両面 | 402 | 502 | 【0】：しない 【1】：長辺とじ 【2】：短辺とじ
印刷モード | 403 | 503 | 【0】：標準 【1】：高速 【2】：高画質
ソート | 404 | 504 | 複数部数を、1部ごとにソート（1、2、3...1、2、3...）します。 【0】：しない 【1】：する
レイアウト*1 | 405 | 505 | 【0】：自動倍率 【1】：カタログ（製本） 【2】：2アップ 【3】：4アップ 【4】：100%（等倍） ### 補足 「カタログ（製本）」は、PDFダイレクトプリントの場合に設定できます。 ページ構成によっては、カタログ（製本）プリントができないことがあります。この場合「自動倍率」でプリントされます。
用紙サイズ | 406 | 506 | 【0】：自動 【1】：A4
カラーモード*2 | 407 | 507 | 【0】：自動 【1】：白黒
プリント処理モード*3 | 408 | － | 【0】：PDF Bridge 【1】：PS ### 補足 「PS」に設定した場合は、「レイアウト」の設定は無効になります。

1. この項目は、「プリント処理モード」で「PDF Bridge」に設定した場合だけ、設定が有効になります。
2. カラー機に有効な設定です。
3. Adobe® PostScript® 3™キットを取り付けている場合に表示されます。