ページのトップへ戻る
ペーパーレスファクス仕分け
業務別らくらくスキャン

## スキャンオート

- 本機の設定
- HTTP 接続の設定
- スキャナー（メール送信）の設定
- スキャナー（PC 保存）の設定
- 認証ユーザーのメールアドレスの設定

### 本機の設定

### 補足

- 本機能を使用するには、カスタムサービスと組み込みプラグイン機能を有効にしてください。

項目 | 設定内容
--- | ---
［ポート設定］ | ＞［設定］＞［ネットワーク設定］＞［ポート設定］＞［SOAP］ ［SOAP - ポート］：［起動］ ［SOAP - ポート番号］：80
［プロトコル設定］ | ＞［設定］＞［ネットワーク設定］＞［プロトコル設定］＞［TCP/IP - ネットワーク設定］ IPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスなど、TCP/IP環境で本機を使用するための設定
［Webブラウザー設定］ | ＞［設定］＞［アプリ設定］＞［Webブラウザー設定］ ［終了時のキャッシュ削除］：無効 ［キャッシュの使用］：有効 ### 補足 ［Webブラウザー設定］が表示されない場合は、ソフトウェアオプションのパスワード設定、またはカスタムサービスの有効化が必要です。

なお、認証機能を利用する場合は、次のように設定されているか確認してください。

項目 | 設定内容
--- | ---
［認証方式の設定］ | ＞［設定］＞［認証/集計管理］＞［認証/セキュリティー設定］＞［認証の設定］＞［認証/集計の設定］ ［認証/集計の設定］：［本体認証/集計］、または［ネット認証/集計］ 本体認証の場合は、 ＞［設定］＞［認証/集計管理］＞［認証/セキュリティー設定］＞［認証の設定］＞［ユーザー登録/集計確認］ ユーザーの登録 ### 補足 外部認証の場合は、ユーザー登録は必要ありません。
［アクセス制御］ | ＞［設定］＞［認証/集計管理］＞［認証/セキュリティー設定］＞［認証の設定］＞［アクセス制御］ ［デバイスへのアクセス］：［制限する］

### 補足

- Webブラウザーで、JavaScriptを有効にしてください。

### HTTP 接続の設定

- ＞［設定］＞［ネットワーク設定］＞［ポート設定］＞［インターネットサービス（HTTP）］＞［インターネットサービス - ポート］を［起動］に設定する。

### スキャナー（メール送信）の設定

- ＞［設定］＞［ネットワーク設定］＞［ポート設定］＞［メール送信］＞［メール送信 - ポート］を［起動］に設定する。

- ＞［設定］ ＞［ネットワーク設定］ ＞［プロトコル設定］ ＞［TCP/IP - ネットワーク設定］ で、IPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスなど、TCP/IP環境で本機を使用するための項目を設定する。

- ＞［設定］＞［ネットワーク設定］＞［本体メールアドレス/ホスト名］で、本体メールアドレスやホスト名などを設定する。

- ＞［設定］＞［ネットワーク設定］＞［その他の設定］＞［メール受信プロトコル］を［SMTP］、または［POP3］に設定する。

- ＞［設定］＞［ネットワーク設定］＞［メール送受信設定］＞［SMTPサーバー設定］で、SMTPサーバーの設定をする。

- 受信プロトコルがPOP3の場合は、 ＞［設定］ ＞［ネットワーク設定］ ＞［メール送受信設定］ ＞［POP3サーバー設定］ で、POP3サーバーの設定をする。

### スキャナー（PC 保存）の設定

- コンピューターでスキャンしたデータを保存する共有フォルダーを作成する。

- SMBプロトコルを使用する場合は、 ＞［設定］＞［ネットワーク設定］＞［ポート設定］＞［SMBクライアント］＞［SMBクライアント - ポート］を［起動］に設定する。

- FTPプロトコルを使用する場合は、 ＞［設定］＞［ネットワーク設定］＞［ポート設定］＞［FTPクライアント］＞［FTPクライアント - ポート］を［起動］に設定する。

- ＞［設定］＞［ネットワーク設定］＞［プロトコル設定］＞［TCP/IP - ネットワーク設定］で、IPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスなど、TCP/IP環境で本機を使用するための項目を設定する。

### 認証ユーザーのメールアドレスの設定

- 認証機能を利用している場合は、本機能を使用するユーザーを登録し、ユーザーのメールアドレスを設定する。