ページのトップへ戻る
スキャン機能
用紙トレイの設定

## メール機能

設定するには、機械管理者モードへのログインが必要です。

設定項目 | 参照先
--- | ---
TCP/IPアドレス | ［プロトコル設定］
メールポート | ［メール受信］ ［メール送信］ ［メール通知サービス］
本体メールアドレス | ［本体メールアドレス/ホスト名］
メール受信プロトコル | ［その他の設定］＞［メール受信プロトコル］
SMTPサーバーアドレス（必要に応じて設定） | ［メール送受信設定］
SMTP AUTHログイン名、パスワード（必要に応じて設定） |
POP3 サーバーアドレス（必要に応じて設定） |
POP3 ログイン名、パスワード（必要に応じて設定） |
サブネットマスク（必要に応じて設定） | ［TCP/IP - ネットワーク設定］
ゲートウェイアドレス（必要に応じて設定）
DNSサーバーアドレス（必要に応じて設定）
S/MIME（必要に応じて設定） | ［S/MIME設定］

### 補足

- S/MIMEで暗号化したり、デジタル署名をつけたりしてメールを送受信するには、あらかじめ証明書が必要です。