ページのトップへ戻る
タッチパネルディスプレイ
実行中ジョブの一時停止

## 認証モードへのログイン

認証ユーザーや機械管理者として本機を使用するときは、認証モードにログインします。

認証モードにログインすると、認証情報の表示エリアのアイコンが変わり、ホーム画面やコントロールメニューに認証ユーザー名が表示されます。

### 補足

- マニュアル内では、機械管理者が認証モードにログインしている状態を「機械管理者モード」と表記しています。

- 認証
- 認証の解除

### 認証

1. 認証情報の表示エリア（ログインボタン）をタップします。
2. ユーザーID を入力して、［OK］をタップします。

   ### 補足

   - パスワード入力欄が表示されている場合は、パスワードを入力してください。

   - パスワード入力時にパスワードの変更画面が表示された場合、セキュリティー強度が変更されています。パスワードのセキュリティー強度を確認して、パスワードを変更してください。

   - Microsoft Entra ID連携の場合、ユーザーIDは、ユーザー名の＠より前を入力してください。

     たとえば、fujitaro@example.comの場合、「fujitaro」を入力します。

   - 外部認証（LDAP以外）の場合は、［認証先］をタップしてドメインを選択できます。

   - インターネットサービスでユーザーIDの指定方法が［一覧から選択］に設定されている場合は、［ユーザー選択］画面からユーザーIDを指定できます。

   - ［機械管理者情報のリセット］が表示されている場合、リセットコードを取得して機械管理者のユーザーIDとパスワードをリセットできます。

### 認証の解除

1. 認証情報の表示エリア（ログアウトボタン）をタップします。