ページのトップへ戻る
原稿のセット

# 用紙・原稿のセット方法

## 用紙のセット

用紙をセットしたときは、タッチパネルディスプレイで用紙トレイの設定をします。

### 注記

- トレイの空きスペースには、用紙や物を置かないでください。紙詰まりや故障の原因になります。

### 補足

- ジョブを処理している間は、ジョブで使用している用紙トレイを引き出さないでください。

- 用紙を用紙トレイにセットする前に、用紙をよくさばいてください。用紙のくっつきをなくして、紙詰まりを起こしにくくします。

- 用紙トレイ1～4
- 用紙トレイ5（手差し）
- 用紙トレイの設定の変更

### 用紙トレイ1～4

用紙トレイ1（最上段）～4（最下段）は、給紙方法が同じです。

セットした用紙の上面が印字面になります。

#### セットできる用紙

| 用紙トレイ1 | 用紙トレイ2～4
--- | --- | ---
［封筒トレイ］有効時 | ［封筒トレイ］無効時
用紙サイズ | たて | 90～241 mm | 140～297 mm | 140～297 mm
よこ | 98～372 mm | 182～432 mm | 182～432 mm
用紙坪量 | 片面時 | 106～300 g/m2 | 52～300 g/m2 | 52～300 g/m2
セット可能枚数（C2 紙） | 600枚

### 補足

- ［封筒トレイ］は、 ＞［設定］＞［用紙トレイ設定］＞［トレイ1］で設定します。

#### セット手順

1. 用紙トレイをいっぱいまで引き出します。
2. 用紙がセットされている場合は、用紙を取り出します。
3. 2か所のガイドクリップを指でつまみ、用紙サイズに合わせます。
4. 用紙をさばき、印字面を上にして、用紙を矢印の方向にそろえてセットします。

   ### 注記

   - 用紙上限線を超える量の用紙をセットしないでください。紙詰まりや故障の原因となります。

   ### 補足

   - ガイドは、用紙サイズに正しく合わせてください。ガイドの位置がずれていると、用紙が正常に搬送されず、紙詰まりの原因となることがあります。

5. 用紙トレイを押し込みます。
6. 用紙トレイの設定を変更します。

   ### 参照

   - 用紙トレイの設定を変更する方法は、用紙トレイの設定の変更を参照してください。

#### 特殊用紙のセット

##### 穴あき紙

用紙の向き：正面に向かって、穴が左側

##### はがき

使用できるトレイ：トレイ1

用紙の向き：よこ置き

##### 封筒

使用できるトレイ：トレイ1

フラップを開いた状態の用紙の向き：正面に向かって、フラップが右側

フラップを閉じた状態の用紙の向き：正面に向かって、フラップが左側

### 補足

- のりやシール付きの封筒は、フラップを閉じた状態でセットします。

封筒、またははがきをトレイ1にセットするときは、次の手順に従って封筒アタッチメントを取り付け、タッチパネルディスプレイから設定を変更します。

1. 用紙トレイ1を、いっぱいまで引き出します。
2. 手前にあるカバーを開けます。
3. 封筒アタッチメントを取り出します。

   封筒アタッチメントは、折りたたんで収納されています。

4. 封筒アタッチメントを開きます。
5. 封筒アタッチメントをエンドガイドに取り付けます。
6. ホーム画面で をタップします。
7. ［設定］をタップします。
8. ［用紙トレイ設定］をタップします。
9. ［トレイ1］をタップします。
10. ［封筒トレイ］をタップして、有効にします。

### 用紙トレイ5（手差し）

用紙トレイ5（手差し）では、用紙トレイ1～4で使用できないサイズや種類の用紙も使用できます。

セットした用紙の下面が印字面になります。

#### セットできる用紙

用紙サイズ | たて | 89～297 mm
よこ | 98～432 mm
用紙坪量 | 片面時 | 52～300 g/m2
セット可能枚数（C2 紙） | 110枚

#### セット手順

1. 用紙トレイを開きます。
2. 用紙をさばき、印字面を下にして、用紙ガイドに沿って軽く奥に突き当たるまで差し込みます。

   ### 注記

   - 用紙上限線を超える量の用紙をセットしないでください。紙詰まりや故障の原因となります。

3. 用紙ガイドをスライドさせ、用紙サイズに合わせます。
4. 用紙トレイの設定を変更します。

   ### 参照

   - 用紙トレイの設定を変更する方法は、用紙トレイの設定の変更を参照してください。

#### 特殊用紙のセット

##### 穴あき紙

用紙の向き：正面に向かって、穴が右側

##### はがき

用紙の向き：よこ置き

##### 封筒

フラップを開いた状態の用紙の向き：正面に向かって、フラップが左側

フラップを閉じた状態の用紙の向き：正面に向かって、フラップが右側

##### 長尺用紙

1枚ずつセットします。

オプションの長尺用紙セットガイドを利用すると、用紙の斜行や落下を防止できます。

長尺用紙セットガイドは、次の手順で設置します。

### 補足

- 紙詰まりを防ぐために、排出された用紙は1枚ずつ受け取ってください。

- 印刷終了後は、必ず長尺用紙セットガイドを取り外し、安全な場所に保管してください。

1. 用紙トレイを開きます。
2. 用紙ガイドを、サイズいっぱいまで広げます。
3. 長尺用紙セットガイドを取り付けます。
4. 用紙受けを開きます。
5. 用紙の印刷面を下にして、用紙受けの下を通し軽く奥に突き当たるまで差し込みます。
6. 用紙の後端を、用紙受けに差し込みます。
7. 用紙ガイドを調整し、用紙のサイズに合わせます。
8. 用紙トレイの設定を変更します。

   ### 参照

   - 用紙トレイの設定を変更する方法は、用紙トレイの設定の変更 を参照してください。

### 用紙トレイの設定の変更

1. ホーム画面で をタップします。
2. ［設定］をタップします。
3. ［用紙トレイ設定］をタップします。
4. 用紙をセットしたトレイをタップします。
5. セットした用紙に合わせて各項目を設定し、［OK］タップします。