ページのトップへ戻る
本体の清掃
用紙が詰まった場合（オプション装置）

## 用紙が詰まった場合（本体）

用紙が詰まると、本機が停止してアラームが鳴ります。画面の指示に従って、詰まっている用紙を取り除いてください。

用紙は破れないように、ゆっくりと取り除いてください。取り出す途中で紙が破れたときも紙片を本機の中に残さないで、すべて取り除いてください。

紙詰まりの処置が終了すると、用紙が詰まる前の状態からプリントが再開されます。コピーの途中の場合は［スタート］をタップすると、用紙が詰まる前の状態からコピーが再開されます。

### 補足

- 紙詰まりが発生したときは、紙詰まりの位置を確認してから用紙トレイを引き出してください。

- 紙詰まりの処置は、電源が入った状態で行ってください。

- 本機内部の部品には触れないでください。印字不良の原因になります。

- サイドトレイ
- 左側面上部カバー内
- 左側面下部カバー内（標準（１段） + 1トレイモジュール + キャスターの場合）
- 左側面下部カバー内（4トレイ構成の場合）
- 用紙トレイ1 ～ 4
- 用紙トレイ5（手差し）
- 原稿送り装置B1-C
- 原稿送り装置B4-PC

### サイドトレイ

1. 詰まっている用紙を取り除きます。

### 左側面上部カバー内

### 警告

- 定着部は高温になっています。やけどの原因となるおそれがあります。触れないように注意してください。

### 注記

- 用紙を取り除くとき、左側面上部のカバーの内部にある本体の転写ベルト（黒いフィルム状のベルト）に触れないでください。画質に影響をおよぼしたり、転写ベルトが損傷したりして交換が必要になることがあります。

1. リリースレバーを上げ、左側面上部のカバーを開きます。

   ### 補足

   - サイドトレイが取り付けられている場合は、サイドトレイの用紙を取り除いてサイドトレイを閉じてから、左側面上部のカバーを開いてください。

2. 用紙が詰まっている場所を確認して、詰まっている用紙を取り除きます。

   - 定着部

   1. 詰まっている用紙を取り除きます。

      ### 補足

      - 詰まっている用紙の先端が排出トレイの方向に出ているときは、下に引いて用紙を取り除きます。

   2. レバー［A1］を引きます。
   3. 詰まっている用紙を取り除きます。
   4. レバー［A1］を元に戻します。

   - センタートレイ排出口

   1. レバー［A2］を引きます。
   2. レバー［A2］を持ちながら、詰まっている用紙を取り除きます。
   3. レバー［A2］を元に戻します。

   - 両面ユニット

   1. 詰まっている用紙を取り除きます。
   2. レバー［A3］を引きます。
   3. レバー［A3］を持ちながら、詰まっている用紙を取り除きます。
   4. レバー［A3］を元に戻します。
3. 左側面上部のカバーを閉じます。

#### 用紙が破れて残ったときの対処

1. 用紙の端をつまみ、上に引き抜きます。
2. 用紙が上からつまめないときは、下から引き抜きます。
3. 用紙をつまめないときは、ノブを回して、隙間から用紙を引き抜きます。

### 左側面下部カバー内（標準（１段） + 1トレイモジュール + キャスターの場合）

1. リリースレバーを上げ、左側面下部のカバーを開きます。
2. 詰まっている用紙を取り除きます。

   ### 補足

   - 上部の見えにくい所に用紙が詰まっていることがあります。よく確認してください。

3. 左側面下部のカバーを閉じます。

### 左側面下部カバー内（4トレイ構成の場合）

1. リリースレバーを引き、左側面下部のカバーを開きます。
2. 詰まっている用紙を取り除きます。

   ### 補足

   - 上部の見えにくい所に用紙が詰まっていることがあります。よく確認してください。

3. 左側面下部のカバーを閉じます。

### 用紙トレイ1 ～ 4

1. 紙詰まりが発生した用紙トレイを、いっぱいまで引き出します。
2. 詰まっている用紙を取り除きます。
3. 用紙トレイを押し込みます。

### 用紙トレイ5（手差し）

1. 詰まっている用紙を取り除きます。

### 原稿送り装置B1-C

1. 原稿トレイから、すべての原稿を取り除きます。
2. 左側カバー手前の取っ手を引き上げて、カバーを止まるところまで開きます。

   - 原稿が引き込み部にはさまっていないとき

   1. そのまま原稿を取り除きます。

   - メッセージにノブを回す指示があるとき

   1. ノブを回して、上側に原稿を送り出して取り除きます。

      ### 補足

      - 原稿がはさまっているときは、直接引き抜かないでください。原稿が破損するおそれがあります。

   - メッセージに内カバーを開ける指示があるとき

   1. レバーを持ち上げて内カバーを開けます。
   2. ノブを回して上側に原稿を送り出して取り除きます。

      ### 補足

      - 原稿がはさまっているときは、直接引き抜かないでください。原稿が破損するおそれがあります。

   3. 内カバーを閉じます。
3. 左側カバーを閉じます。
4. 原稿が見つからないときは、原稿送り装置を持ち上げて、原稿があれば取り出し、原稿送り装置を閉じます。
5. 原稿送りトレイを持ち上げて、原稿を取り除きます。
6. 原稿送りトレイを戻します。

### 原稿送り装置B4-PC

1. 原稿トレイから、すべての原稿を取り除きます。
2. 左側カバー手前の取っ手を引き上げて、止まるところまで開きます。
3. 原稿を取り除きます。
4. 左側カバーを閉じます。
5. 原稿が見つからないときは、原稿カバーを開き、レバーをつまんで、裏面読み取り部を開き、原稿を取り出します。
6. 裏面読み取り部を閉じてから、原稿カバーを閉じます。
7. 原稿送りトレイを持ち上げて、原稿を取り除きます。
8. 原稿送りトレイを戻します。