ページのトップへ戻る
印字領域
用紙種類と設定値の一覧

## 用紙

- 推奨する用紙
- 使用できない用紙
- 用紙の保管と取り扱い

### 推奨する用紙

#### 標準紙

用紙名 | 各用紙トレイに設定する用紙種類 | ［用紙種類別画質処理］ | 用紙坪量（g/m2）
--- | --- | --- | ---
C2 紙 | ［普通紙］ | ［普通紙（A）］ | 70
V-Paper | ［普通紙］ | ［普通紙（A）］ | 64

そのほかの用紙を使用する場合は、弊社の営業担当者、またはカストマーコンタクトセンターにお問い合わせください。

#### 再生紙

次の古紙パルプ配合率100％の再生紙を使用できます。

用紙名 | 各用紙トレイに設定する用紙種類 | ［用紙種類別画質処理］ | 用紙坪量（g/m2）
--- | --- | --- | ---
GR100 | ［再生紙］ | ［再生紙（A）］ | 67

### 使用できない用紙

故障の原因になるので、次の用紙は使用しないでください。

- 定着時の熱で変質するインクが使用されている用紙

- インクジェット用紙

- 名刺サイズの用紙

- しわや折りが付いている用紙

- 湿気を含んだ用紙、湿気で波打った用紙

- 12 mm以上カールした用紙

- 感熱紙、熱転写紙

- 窓付封筒

- 電気を通しやすい紙（折り紙/カーボン紙/導電性コーティングを施された紙/導電性インクによるプレプリント紙など）

そのほかにも、使用できない用紙があります。詳しくは、弊社の営業担当者、またはカストマーコンタクトセンターにお問い合わせください。

### 用紙の保管と取り扱い

#### 用紙の保管

用紙は外気の水分の影響を受けやすく、また衝撃によって変形しやすいため、次のことに注意してください。

- 用紙は、湿気の少ない場所に保管してください。用紙が湿気を含むと、紙詰まりや画質不良の原因となります。

- 低温環境で保管された用紙を使用した場合、定着不良が発生することがあります。用紙は、16 ℃以上の環境での保管を推奨します。

- 高温高湿の環境で保管されていたコート紙は、ミスフィードや重送を起こすことがあります。

- 開封後、用紙の残りは、防湿性のある包装紙、またはチャック付きポリ袋などで密封して保管してください。

- 用紙は、折れ曲がりを防ぐために、立てかけずに水平に保管してください。

- 直射日光を避けて保管してください。

#### 用紙の取り扱い

- バラバラになった用紙を寄せ集めて使用しないでください。

- しわや折りが付いている用紙は使用しないでください。

- サイズや種類の異なる用紙を重ねてセットしないでください。

- フィルム、およびコート紙は、紙詰まりが起きたり、重送（同時に複数枚の用紙が搬送）されたりすることがあるので、よくさばいてからセットしてください。