ページのトップへ戻る
トレイや用紙送りのトラブル
プリンターのトラブル

## コピーのトラブル

原稿送り装置から原稿がうまく送り込まれない
原稿送り装置にセットできる原稿の最小サイズを確認して、適切なサイズの原稿をセットしてください。
変形原稿、OHPフィルム、薄い原稿は、原稿送り装置では使用しないでください。また、付せん、クリップ、セロハンテープ、ホチキスを付けた原稿も使用しないでください。
原稿サイズに合わせて、原稿ガイドを正しくセットしてください。
サイズが異なる原稿をセットしている場合、［ミックスサイズ原稿送り］を設定しないと、原稿詰まりが発生します。［ミックスサイズ原稿送り］の設定を［する］にしてください。

コピーが汚れている
原稿カバー、原稿ガラス、フィルム、原稿読み取りガラスを清掃してください。
OHPフィルムなどの透過度の高い原稿を使用している場合は、原稿の上に白紙を載せてスキャンしてください。
カラーペーパー、ざら紙、青焼きなどの原稿を使用している場合、紙の地色がコピーに写ります。濃度を調整するか、画質を調整するか、地色除去を指定してコピーしてください。
光沢のある印画紙は、原稿ガラスに張り付きやすく、影が汚れのようにコピーされることがあります。OHPフィルムなどの透明フィルムを原稿の下に敷いてコピーしてください。

コピーが濃すぎる、または薄すぎる
黒い文字をコピーして、薄いと感じた場合は、［原稿の画質］で［文字］を選択してください。

コピーが部分的に写らない
用紙が湿気を含んでいる場合は、新しい用紙と交換してください。
トレイからしわや折りが付いている用紙を取り除くか、新しい用紙と交換してください。
貼り合わせた原稿や、折り込んだ原稿の場合、貼り合わせた部分や折り込んだ部分が、原稿ガラスに密着していないことがあります。原稿の上に白紙の束などを重ねて、原稿ガラスに密着するようにしてください。

コピーに縞模様が写る
拡大コピーをすると、倍率によって縞模様が発生します。コピーの倍率を調整してください。

希望のサイズにコピーされない
原稿カバー、または原稿ガラスを清掃してください。
OHPフィルムなどの透過度の高い原稿を使用している場合は、原稿の上に白紙を載せてスキャンしてください。
原稿を正しくセットしてください。
定形外サイズの原稿を使用しています。原稿のサイズを入力してコピーしてください。