ページのトップへ戻る
モバイル機器からのプリントの初期設定
インターネットファクスのセットアップ

## ファクスのセットアップ

本機に電話回線を正しく接続し、本機の操作パネルからファクスの初期設定をします。

- 自局情報の設定

### 自局情報の設定

自局名や発信元名など自局に関する設定をします。

1. 機械管理者モードにログインします。
2. ホーム画面で をタップします。
3. ［設定］をタップします。
4. ［アプリ設定］をタップします。
5. ［ファクス設定］をタップします。
6. ［自局情報］をタップします。
7. 各項目を設定します。

   項目 | 説明
   --- | ---
   ［自局名］ | 自局の名前を自局名として登録します。 自局名は、相手側のディスプレイや通信管理レポートに表示されます。 ただし、相手機によっては表示されないことがあります。
   ［発信元名］ | 発信元の名前を登録します。発信元名は、発信元記録や送信シートなどにプリントされる自局の名称です。
   ［受信パスワード］ | 受信パスワードは、ファクスを送信してくる相手を制限するときに設定します。 受信パスワードを設定すると、Fコードで正しい受信パスワードを指定して送ってくる相手だけ、受信やポーリングを受け付けます。Fコード機能を持っていないファクスなどからは、受信できなくなります。
   ［回線1 発信元名］～［回線3 発信元名］ | 回線1～3の発信元の名前を登録します。発信元名は、発信元記録や送信シートなどにプリントされる自局の名称です。
   ［回線1 G3 ID（ファクス番号）］～［回線3 G3 ID（ファクス番号）］ | 回線1～3のG3通信をする場合のG3-IDの登録をします。G3-IDには、通常、自局のファクス番号を設定します。
   ［回線1 G3 ダイヤル種別］～［回線3 G3 ダイヤル種別］ | 回線1～3のダイヤル種別を設定します。
   ［回線1 G3 発信動作］～［回線3 G3 発信動作］ | 回線1～3の発信動作を設定します。 ### 補足 工場出荷時は［トーン検知する］が設定されています。通常は変更しないでください。
   | ［トーン検知する］ | NTT、またはPBXで発信する場合に設定します。 一般電話回線や構内交換回線などを使用していて、ダイヤルトーンを検出したら発呼させたい場合に選択します。
   | ［トーン検知しない］ | NTT、またはPBX設定で発信できない場合に選択します。
   ［回線2 送受信制限］/［回線3 送受信制限］ | 複数の回線を使用する場合、2回線目以降の用途を限定するかどうか設定します。
   ［回線SIP 発信元名］ | IPファクス（SIP）の発信元の名前を登録します。発信元名は、発信元記録や送信シートなどにプリントされる自局の名称です。
   ［回線SIP G3 ID］ | IPファクス（SIP）をする場合の相手局に送信するG3-IDを登録します。

8. 設定が完了したら、〈ホーム〉ボタンを押します。
9. ［はい（再起動する）］をタップします。