ページのトップへ戻る
節電機能について

# 本製品について

## 各部の名称と働き

- 前面
- 右側面と背面
- 内部
- 自動両面原稿送り装置
- フィニッシャーA3（オプション）
- フィニッシャーB（オプション）

### 前面

No. | 名称 | 説明
--- | --- | ---
1 | 自動両面原稿送り装置 ### 補足 本文中では、「自動両面原稿送り装置」を「原稿送り装置」と表します。 | 原稿をセットします。
2 | 原稿カバー | 原稿を押さえます。
3 | 原稿ガラス | 原稿をセットします。
4 | 操作パネル | 本機を操作するためのタッチパネルディスプレイとボタン、本機の状態を知らせるランプがあります。 ### 参照 詳しくは、操作パネルの使い方を参照してください。
5 | 本体内蔵ICカードリーダー（オプション） | ICカードをタッチすると、認証されます。
6 | インナー排出トレイ（オプション） | 用紙が排出されます。
7 | センタートレイ
8 | USBメモリー差し込み口（オプション） | USBメモリーは直接差し込んでください。 ### 補足 メモリーカードリーダー、およびUSB接続オプションや関連商品のケーブルは接続できません。 本差し込み口にUSBメモリーを接続しているときは、同時にメモリーカードリーダーやUSBメモリーを背面のUSBコネクターに接続しても認識されません。
9 | 正面カバー | 消耗品を交換するときに開きます。
10 | 用紙トレイ1～4 | 用紙をセットします。 ### 補足 用紙トレイ2～4は、モデルによってはオプションです。
11 | キャビネット付き1トレイモジュール（オプション） | 用紙をセットします。
12 | 左側面下部カバー | 紙詰まりの処置をするときに開きます。
13 | 左側面上部カバー
14 | 用紙トレイ5（手差し） | 用紙をセットします。
15 | サイドトレイ（オプション） | 用紙が排出されます。

### 右側面と背面

No. | 名称 | 説明
--- | --- | ---
1 | 「PHONE」コネクター | 電話やハンドセット（オプション）を使用する場合は、ここに接続します。 ### 補足 電話やハンドセット（オプション）以外の機器（ファクス機など）は接続しないでください。 「PHONE」に接続した受話器で通話する場合、「LINE1」に接続した回線が使用されます。
2 | 「LINE1」コネクター | 一般回線（内線も可）を接続します。 ### 補足 タッチパネルディスプレイでは［回線1］と表示されます。
3 | 「LINE2」コネクター（オプション） | 一般回線（内線も可）を接続します。 ### 補足 タッチパネルディスプレイでは［回線2］と表示されます。 ISDN接続機能はありません。
4 | 「LINE3」コネクター（オプション） | 一般回線（内線も可）を接続します。 ### 補足 タッチパネルディスプレイでは［回線3］と表示されます。 ISDN接続機能はありません。
5 | アジャスターフット | 本機の転倒を防止します。本機の設置後に床に接するまで時計回りに回転させます。
6 | USB2.0コネクター | メモリーカードリーダー、またはUSB接続オプションや関連商品のケーブルを接続します。
7 | 無線キット | 本機に無線（Wi-Fi/Bluetooth）を接続するときに使用します。
8 | ネットワークポート | ネットワークケーブルを接続します。
9 | USB3.0コネクター | プリンター用のUSBケーブル（タイプB）を接続します。
10 | EPインターフェイス | 課金装置や認証機器などの複合機関連商品を接続します。
11 | ネットワークポート（オプション） | ネットワークケーブルを接続します。

#### LAN接続

ネットワークポートに接続するときは、電源を切った状態で行います。

### 補足

- 接続不良が発生する場合、機械管理者モードで、 ＞［設定］＞［ネットワーク設定］＞［プロトコル設定］＞［Ethernet設定］＞［Energy Efficient Ethernet］を［無効］にすると、改善することがあります。

#### USB接続

USBコネクターに接続するときは、電源を切った状態で行います。

### 内部

No. | 名称 | 説明
--- | --- | ---
1 | トナーカートリッジ | トナーが入っています。
2 | トナー回収ボトル（R5） | 使用済みのトナーを回収するボトルです。
3 | 定着装置（R8） | トナーを用紙に定着させる部分です。 高温なので、手を触れないように注意してください。

### 自動両面原稿送り装置

### 補足

- 本文中では、「自動両面原稿送り装置」を「原稿送り装置」と表します。

#### 自動両面原稿送り装置（3パス両面対応）B1-C

No. | 名称 | 説明
--- | --- | ---
1 | ノブ | 原稿詰まりを処置するときに回します。
2 | 左側カバー | 原稿詰まりを処置するときに開けます。
3 | 内カバー
4 | 原稿ガイド | 原稿の端をそろえます。
5 | 原稿送りトレイ | 原稿をセットします。
6 | 原稿受けストッパー | 排出された原稿の飛び出しを防ぎます。
7 | 原稿受け | 原稿が排出されます。
8 | フィルム | 原稿読み取り部の背景です。
9 | 原稿読み取りガラス | 原稿を読み取ります。

#### 自動両面原稿送り装置 （1パス両面対応）B4-PC

No. | 名称 | 説明
--- | --- | ---
1 | 左側カバー | 原稿詰まりを処置するときに開けます。
2 | 原稿ガイド | 原稿の端をそろえます。
3 | 原稿送りトレイ | 原稿をセットします。
4 | 原稿受けストッパー | 排出された原稿の飛び出しを防ぎます。
5 | 原稿受け | 原稿が排出されます。
6 | フィルム | 原稿読み取り部の背景です。
7 | 裏面読み取りガラス | 原稿の裏面を読み取ります。
8 | 原稿読み取りガラス | 原稿を読み取ります。

### フィニッシャーA3（オプション）

No. | 名称 | 説明
--- | --- | ---
1 | センタートレイ | 用紙が排出されます。
2 | 延長トレイ | 排出された用紙の飛び出しを防ぎます。
3 | フィニッシャートレイ | 用紙が排出されます。 排出された用紙を支えるガイドワイヤーが付いています。
4 | 正面カバー | 紙詰まりの処置や、ホチキス針の交換や針詰まりの処置をするときに、このカバーを開きます。
5 | ホチキスカートリッジ | ホチキス針を交換するためのユニットです。

#### 延長トレイ

よこ置きの用紙を排出する場合は、延長トレイを引き出します。

### 補足

- コート紙では、ローラー状の跡が発生することがあります。

### フィニッシャーB（オプション）

### 補足

- 「フィニッシャーB4」、「フィニッシャーB5」、「フィニッシャーB 中とじユニット」、「フィニッシャーB パンチユニット2/4穴」を総称して「フィニッシャーB」と記載しています。

No. | 名称 | 説明
--- | --- | ---
1 | 上面カバー | 紙詰まりの処置をするときに、このカバーを開きます。
2 | 中とじユニットの側面カバー | 中とじ用のホチキス針を交換するときに、このカバーを開きます。
3 | フィニッシャートレイ | フィニッシングされた用紙が排出されます。
4 | 中とじ用ホチキスカートリッジ | 中とじ用のホチキス針を交換するためのユニットです。2個あります。
5 | 平とじ用ホチキスカートリッジ | 平とじ用のホチキス針を交換するためのユニットです。
6 | 正面カバー | 紙詰まりの処置、ホチキスカートリッジの交換や針詰まりの処置をするときに、このカバーを開きます。
7 | フィニッシャー接続部カバー | 紙詰まりの処置をするときに、このカバーを開きます。
8 | パンチダストボックス | パンチした切りくずが入ります。