ページのトップへ戻る
電源の切り方
アプリの機能リスト画面

## ホーム画面

本機のさまざまな機能の入り口となる画面です。

よく利用する機能だけを表示させたり、配置を変更したりできます。

### 補足

- ホーム画面の初期設定を変更できます。詳しくは、最初に表示する画面の変更を参照してください。

- 1. アプリの表示エリア
- 2. コントロールタブ
- 3. 認証情報の表示エリア（ログインボタン/ログアウトボタン）
- 4. ホームタブ
- 5. ヘルプアイコン

### 1. アプリの表示エリア

ホームタブで［アプリ］を選択すると、利用できるアプリが表示されます。

機械管理者、または認証ユーザーとしてログインしている場合は、表示するアプリや配置を変更できます。詳しくは、ホーム画面のカスタマイズを参照してください。

アプリ名 | 機能の概要
--- | ---
［コピー］ | コピー機能を操作します。 ### 参照 詳しくは、コピー を参照してください。
［スキャン送信］ | スキャンしたデータをネットワーク上のクライアントコンピューターに転送します。 ［URL送信］、［メール送信］、および［マイフォルダー保存］も実行できます。 ### 参照 詳しくは、スキャン送信 を参照してください。
［ファクス］ | 電話回線を利用したファクス機能を操作します。 ### 参照 詳しくは、ファクス を参照してください。
［IDカードコピー］ | IDカードのように原稿サイズを自動で検知できない原稿を、おもてとうらの両面を1枚の用紙に並べてコピーします。
［ボックス保存］ | スキャンしたデータを本機のボックスに保存します。
［メール送信］ | スキャンしたデータをメールに添付して送信します。 ### 参照 詳しくは、メール送信 を参照してください。
［ボックス操作］ | 本機のボックスに保存されている文書を操作します。
［ジョブフロー］ | 本機に登録したジョブフロー（一連の作業内容）を使用してスキャンします。
［USB］ | スキャンしたデータをUSBメモリーに保存したり、USBメモリーに保存されている文書をプリントしたりします。 ### 補足 USB保存と文書プリントのどちらかの機能が利用できない場合、［USB保存］、または［文書プリント］が表示されます。
［インターネットファクス］ | インターネットファクス機能を操作します。
［ポーリング予約］ | 原稿を蓄積しておいて、相手先からの操作で送信します。
［WSDスキャン］ | スキャンしたデータを指定したクライアントコンピューターに保存します。
［外部アクセス］ | 本機に組み込まれたブラウザーから、ネットワークを介してWebサーバーにアクセスし、データを格納したり、表示したりします。
［リモートアシスタンス］ | オペレーターと画面を共有しながら、問題を解決できます。初めて使用するときは、機械管理者モードで利用規約に同意する必要があります。
［プライベートプリント］ | プライベートプリント文書をプリントします。 ### 参照 詳しくは、蓄積文書のプリントを参照してください。
［セキュリティープリント］ | セキュリティープリント文書（パスワードを設定した文書）をプリントします。
［サンプルプリント］ | サンプルプリント（試しに1 部だけプリント）に指定した文書の残りの部数をプリントします。
［時刻指定プリント］ | 時刻指定プリント文書（プリント時刻が指定された文書）を、指定時刻より前にプリントできます。
［認証プリント］ | 認証プリント文書をプリントします。
［ボックスN］ | 受信回線ごとに設定した文書の保存先のボックスへのショートカットです。 ### 補足 アプリ名の「N」部分は、該当するボックス番号です。ボックス名称が設定されている場合は、ボックス番号とボックス名が表示されます。
［IDカードスキャン］ | IDカードなどのおもてとうらの両面を1ページにまとめてスキャンします。
［Print Utility接続］ | 接続用のQRコードを表示します。
［スキャンオート］ | 原稿をセットして［スタート］をタップするだけで、最適に設定されたスキャン文書を送信できます。
［設定バックアップ］ | 複合機の設定情報をコンピューターやクラウドに保存したり、ほかの複合機に複製したりできます。
［追加型アプリケーション更新］ | 追加型アプリケーションと証明書を、自動、または手動で更新できます。
［プライベートプリント（一括出力）］ | 認証ユーザーがプライベートプリントとして蓄積している、まだプリントしていない文書を、一度にプリントできます。
［ICカード登録］ | 認証用ICカードを、ユーザー自身が簡単に複合機に登録できます。
［ICカードID確認］ | ICカードに登録されている情報を確認できます。

### 2. コントロールタブ

をタップすると、コントロールメニューが開きます。閉じるときは、画面右端の をタップします。

機能名 | 参照先 / 説明
--- | ---
［割り込み］ | 連続コピー中やプリント中に、実行中の作業を一時中断して、ほかの作業を優先させることができます。
［ジョブ情報］ | 実行中や実行待ちのジョブや、完了したジョブなどを確認できます。また、プリントを中止したり、プリント待ちや操作待ちのジョブをプリントしたりできます。
［ストップ］ | 原稿の読み込み中やプリントジョブの実行中にタップすると、ジョブを継続するか、中止するかを選択できます。 ### 補足 複数のジョブを実行中の場合は、［ジョブ情報］画面が表示され、操作するジョブを選択できます。
［設定］ | 本機のさまざまな機能を設定できます。
［アプリの表示カスタマイズ］ | アプリの表示カスタマイズ
［機械確認（メーター確認）］ | 本機の状態を確認したり、レポートを出力したりできます。
［言語切り替えLanguage］ | 表示される言語とキーボードのレイアウトを切り替えます。
［ショートカット一覧］ | よく使用する機能をショートカットに登録しておき、 ＞［ショートカット一覧］から呼び出せます。 ### 補足 機械管理者モードで各機能の右に表示される をタップすると、機能の並び順を変更したり、機能を一覧から削除したりできます。工場出荷時の状態に戻すには、［リセット］をタップします。 登録できる機能の画面で、右上に表示される［ショートカット作成］をタップすると、［ショートカット一覧］に追加されます。
［自動プリントの許可/禁止］ | ［禁止する］を選択すると、一時的にプリントを禁止できます。［許可する］を選択すると、プリントが可能になります。

### 補足

- 左端の列に表示する機能は、コントロールメニューを閉じた状態でもアイコンが表示され、タップできます。

- ［自動プリントの許可/禁止］をコントロールメニューに表示するには、機械管理者モードで ＞［設定］＞［システム設定］＞［システム時計/タイマー設定］の［プリント禁止の設定］が［手動で禁止する］に設定されている必要があります。

### 参照

- コントロールメニューに表示する機能や配置を変更できます。詳しくは、コントロールメニューの配置を参照してください。

### 3. 認証情報の表示エリア（ログインボタン/ログアウトボタン）

認証状態や認証ユーザーに応じたアイコンが表示されます。

機械管理者モードや認証機能を利用する場合、ログイン/ログアウトするときに、このエリアをタップします。

### 補足

- 機械管理者モードで ＞［設定］＞［認証/集計管理］＞［認証/セキュリティー設定］＞［認証の設定］＞［認証情報の設定］＞［認証解除時の確認画面表示］が有効な場合は、ログアウトする前に確認画面が表示されます。

### 参照

- 詳しくは、 認証モードへのログインを参照してください。

### 4. ホームタブ

ホーム画面を切り替えます。

### 補足

- 最初に表示するタブは、機械管理者モードで ＞［設定］＞［システム設定］＞［画面/ボタンの設定］の［ホームの初期表示画面］で変更できます。

タブ名 | 参照先
--- | ---
［アプリ］ | 1. アプリの表示エリア
［クイック］ | クイック（ジョブ指示履歴・ピン留め履歴）からジョブを再実行したい
［アドレス帳］ | 宛先などアドレス帳情報を登録/変更/削除したい

### 5. ヘルプアイコン

操作方法を確認できます。初めて使用するときは、機械管理者モードで利用規約に同意する必要があります。

### 参照

- 詳しくは、ヘルプの利用を参照してください。