ページのトップへ戻る
用紙のセット

## 原稿のセット

- 原稿送り装置
- 原稿ガラス

### 原稿送り装置

#### セットできる原稿

| B1-C | B4-PC
--- | --- | ---
用紙サイズ | たて | 125～297 mm | 49～297 mm
よこ | 片面時：85～432 mm 両面時：125～432 mm | 85～432 mm
用紙坪量 | 片面時 | 38～128 g/m2 | 38～128 g/m2
両面時 | 50～128 g/m2 | 38～128 g/m2
セット可能枚数（C2 紙） | 110枚 | 130枚

### 補足

- ファクス利用時は、よこ：600 mmまでの原稿をセットできます。

- B4-PCが取り付けられている場合、たて：55 mmまで、よこ：91 mmまで、用紙坪量：209 g/m2までの名刺サイズの原稿をセットできます。

#### セット手順

原稿送り装置にセットする前に、原稿について以下を確認してください。

- フセン紙やテープ、ホチキスやクリップなどが付いていないこと

- 修正液が乾いていること

- 強いしわや折りが付いていないこと

1. 原稿カバーを開きます。
2. 原稿ガラスの左側にある、原稿読み取りガラスとフィルムの汚れをふき取ります。
3. 原稿カバーを閉じます。
4. 正しく原稿サイズを検知できるように、原稿の左上の角をそろえます。
5. 読み取る面（両面原稿の場合は、おもて面）を上に向けて、原稿送り装置の中央にセットします。

   ### 注記

   - 用紙上限線を超える量の原稿をセットしないでください。紙詰まりや故障の原因となります。

6. 原稿ガイドを移動して、原稿の両側に合わせます。
7. 原稿受けストッパーを開きます。

### 原稿ガラス

#### セットできる原稿

用紙サイズ | たて | ～297 mm
よこ | ～432 mm

#### セット手順

1. 原稿カバーを開き、原稿ガラスの汚れを拭き取ります。
2. 読み取り面を下に向けて、原稿ガラスの左上の角に合わせて原稿をセットします。
3. 原稿カバーを閉じます。