# ［親展ボックス設定ウィザード］-［スキャナの指定］画面

この画面をはじめて表示するとき、PCと同じサブネットにある複合機が検索され、親展ボックスを参照できる複合機が［検索されたスキャナ］に表示されます。
［検索されたスキャナ］のリストから複合機をひとつ選択し、［次へ］をクリックします。
PCと異なるサブネットにある複合機と接続する場合は、［IPアドレスまたはFQDNを直接指定］に複合機のIPアドレスまたはFQDNを入力し、［次へ］をクリックします。

### ［IPアドレスまたはFQDNを直接指定］

接続する複合機の、IPアドレスまたはFQDNを入力します。入力できる文字数は半角255文字までです。
IPアドレスは、IPv4形式、IPv6形式のどちらでも入力できます。

### ［検索されたスキャナ］

PCと同じサブネットにある複合機が検索され、親展ボックスを参照できる複合機がリスト表示されます。
リストから複合機をひとつ選択し、［次へ］をクリックします。

#### ［名前］

複合機の名前が表示されます。

#### ［機種名］

複合機の機種名が表示されます。

#### ［IPアドレス/FQDN］

複合機のIPアドレスが表示されます。

#### ［設置場所］

複合機の設置場所が表示されます。

### ［再検索］

PCと同じサブネットにある複合機を、再度検索します。

### ［検索の設定］

複合機のSNMPコミュニティー名を指定して検索する場合に、クリックします。［検索の設定］ダイアログボックスが表示されるので、複合機のSNMPコミュニティー名(読み取り専用)を指定します。

### ［戻る］

［親展ボックスの設定］画面が表示されます。

### ［次へ］

［親展ボックスの指定］画面が表示されます。