ページのトップへ戻る
ボックス内の文書をクライアントコンピューターに取り込んだり、削除したい
音の設定を変更したい

## クイック（ジョブ指示履歴・ピン留め履歴）からジョブを再実行したい

クイックとは、ユーザーごとに、コピー、スキャン、ファクス、インターネットファクスのジョブ指示履歴を記憶させ、履歴一覧からジョブ指示履歴を選択して再実行する機能です。履歴を選択すると、アプリ画面が表示され、ジョブをスタートできます。

さらに、特定の履歴をピン留めしておくと、アプリ画面を起動することなくジョブを実行することもでき、操作の繰り返しを避けることができます。

アプリの機能リストの［設定を保存］から保存した設定も［クイック］にピン留めされます。

### 補足

- 最大保存件数に達した場合は、古い履歴から上書きされます。

- ピン留めした履歴は上書きされません。

- アドレス帳の編集によって、宛先が変更されてしまったジョブ指示履歴は再実行できません。

- インターネットサービスの［クイック］画面で、履歴の をタップして表示されるメニューから［詳細］を選択すると、履歴の詳細を確認できます。

- クイックを使用するための設定
- ジョブ指示履歴をピン留め
- クイックからジョブを再実行

### クイックを使用するための設定

機械管理者モードでクイック機能を有効にし、ジョブ履歴の保存に関する次の設定を変更する手順を説明します。

- 未認証ユーザーに対する機能ごとの履歴保存の制限

- 保存期間を過ぎた古い履歴の自動削除

- ユーザーごとの履歴の最大保存件数

1. 機械管理者モードにログインします。
2. ホーム画面で をタップします。
3. ［設定］をタップします。
4. ［システム設定］をタップします。
5. ［クイックの設定］をタップします。
6. ［クイック機能の使用］をタップして、有効にします。
7. ［未認証時の履歴/ピン留め保存］をタップします。
8. 未認証ユーザーが履歴を保存できる機能を有効にして、［OK］をタップします。
9. ［履歴の自動削除］をタップします。
10. ［削除する］を選択し、保存期間と削除時刻を設定して、［OK］をタップします。
11. ［最大保存件数］をタップします。
12. 件数を設定して［OK］をタップします。
13. 〈ホーム〉ボタンを押します。
14. ［はい（再起動する）］をタップします。

    本機が再起動して、設定が有効になります。

### ジョブ指示履歴をピン留め

履歴をピン留めしておくと、アプリ画面を起動せずに履歴の再実行ができるようになります。

1. ホーム画面で［クイック］をタップします。
2. ピン留めする履歴の をタップして、表示されるメニューから［ピン留め］を選択します。
3. ［保存名］に任意の保存名を入力して、［OK］をタップします。

   ### 補足

   - もとになったジョブ指示履歴は、ピン留め履歴に置き換わります。

   - 機械管理者モードでピン留めしたジョブ指示履歴は、すべてのユーザーの［クイック］画面に表示されます。

### クイックからジョブを再実行

1. ホーム画面で［クイック］をタップします。
2. 実行する履歴をタップします。
3. アプリ画面が表示されたら、必要に応じて設定内容を変更して、［スタート］をタップします。

   ### 補足

   - 次のピン留めされた履歴は、 をタップして、表示されるメニューから［今すぐ実行］を選択することもできます。

     - コピー

     - スキャン送信

     - メール送信

   - ファクスやインターネットファクスの場合は、誤送信防止のため［今すぐ実行］の操作はできません。

   - 再実行したジョブは、新しいジョブ指示履歴として保存されます。