ページのトップへ戻る
ボックス保存のセットアップ
マイフォルダー保存のセットアップ

## スキャン送信のセットアップ

スキャンしたデータをクライアントコンピューターに保存するには、次の設定が必要です。

- IPアドレスの設定
- ［FTPクライアント］、［SFTPクライアント］、［SMBクライアント］ポートの設定
- 転送先フォルダーの作成

### IPアドレスの設定

IPアドレスの設定を参照して設定します。

### ［FTPクライアント］、［SFTPクライアント］、［SMBクライアント］ポートの設定

1. 機械管理者モードにログインします。
2. ホーム画面で をタップします。
3. ［設定］をタップします。
4. ［ネットワーク設定］をタップします。
5. ［ポート設定］をタップします。
6. ［FTPクライアント］をタップします。
7. ［FTPクライアント - ポート］をタップします。
8. ［起動］をタップします。
9. ［＜］をタップして［ポート設定］画面に戻ります。
10. ［SFTPクライアント］をタップします。
11. ［SFTPクライアント - ポート］をタップします。
12. ［起動］をタップします。
13. ［＜］をタップして［ポート設定］画面に戻ります。
14. ［SMBクライアント］をタップします。
15. ［SMBクライアント - ポート］をタップします。
16. ［起動］をタップします。

### 補足

- 設定が完了したら、〈ホーム〉ボタンを押します。本機の再起動を指示するメッセージが表示されたら、再起動します。

### 転送先フォルダーの作成

本機で操作を行う前に、クライアントコンピューターから必要な情報を入手します。

ここでは、Windows 11での操作を例に説明します。

### 補足

- FTP/SFTP転送を使用するには、サーバーのアカウント（ログイン名とパスワード）が必要です。

- macOSでSMBを使用する場合は、［システム設定］＞［一般］＞［共有］＞［ファイル共有］を設定する必要があります。

#### ユーザー名とパスワードの確認

1. Windowsにログオンするためのユーザー名とパスワードを確認します。

   ### 補足

   - ユーザー名とパスワードで、次のような不明な点がある場合は、システム管理者に確認してください。

     - ユーザー名が漢字やひらがなの場合

     - ユーザー名が分からない場合

     - パスワードを忘れた場合

     - パスワードを設定していない場合

#### コンピューター名の確認

1. ［スタート］をクリックし、表示されるメニューから［設定］を選択し、Windowsの設定を開きます。
2. ［システム］＞［バージョン情報］を順にクリックします。
3. ［デバイス名］に表示されるコンピューター名を確認します。

#### クライアントコンピューターに共有フォルダーを作成

##### アクセス権の設定

1. ［スタート］をクリックし、表示されるメニューから［設定］を選択し、Windowsの設定を開きます。
2. ［ネットワークとインターネット］>［ネットワークの詳細設定］を順にクリックします。
3. ［共有の詳細設定］をクリックします。
4. ［ファイルとプリンターの共有］を［オン］に設定します。

   ［プライベート ネットワーク］と［パブリック ネットワーク］のうち、［現在のプロファイル］と表示がある設定を変更します。

##### 共有フォルダーの作成

1. 任意の場所にスキャンした文書を保存するフォルダーを作成し、フォルダー名を書きとめます。

   ### 補足

   - フォルダー名は、半角英数字で入力することをおすすめします。

2. 作成したフォルダーを右クリックし、表示されるメニューから［プロパティ］を選択します。
3. ［共有］タブを開き、［詳細な共有］をクリックします。
4. ［このフォルダーを共有する］にチェックマークを付け、［アクセス許可］をクリックします。
5. ［アクセス許可:Everyone］欄の［変更］の［許可］にチェックマークを付け、［適用］をクリックします。続けて［OK］をクリックします。
6. ［OK］をクリックします。
7. ［共有］タブの［共有］をクリックします。
8. ドロップダウンリストから［Everyone］を選択し、［追加］をクリックします。続けて［共有］をクリックします。
9. ［終了］をクリックします。
10. ［セキュリティ］タブを開き、［グループ名またはユーザー名］欄から［Everyone］を選択し、［編集］をクリックします。
11. ［アクセス許可:Everyone］欄の［変更］の［許可］にチェックマークを付け、［適用］をクリックします。続けて［OK］をクリックします。
12. ［閉じる］をクリックして、プロパティ画面を閉じます。