ページのトップへ戻る
節電機能について
用紙

## 印字領域

- 画像欠け幅
- 印字保証領域
- 標準印字領域
- 拡張印字領域
- A3サイズ（プリント）の場合

### 画像欠け幅

用紙の前後上下の端には、印字できない領域（画像欠け幅）があります。

画像欠け幅は、前端4.0 ㎜、後端2.0 ㎜、上端2.0 ㎜、下端2.0 ㎜です。

### 印字保証領域

弊社が画質を保証する領域です。

A3以下 | 用紙の前後上下の端から画像欠け幅を除いた領域
A3より大きい | コピー | 最大：289×423.4 mm
プリント | 最大：289×423.4 mm

### 標準印字領域

用紙の前後上下の端から余白（4.1 mm）を除いた領域です。

### 拡張印字領域

印字領域の設定を変更すると、標準印字領域の余白（4.1 mm）を超えて、印字できます。

A3以下 | 用紙の前後上下の端から画像欠け幅を除いた領域
A3より大きい | コピー | 最大：291×425.8 mm
プリント | 最大：291×476.6 mm
長尺プリント | 最大：291×1,194 mm

#### 拡張印字領域への変更

### 補足

- プリンタードライバーの［トレイ/排出］タブにある、［とじしろ/プリント位置］＞［プリント領域］からも変更できます。

1. 機械管理者モードにログインします。
2. ホーム画面で をタップします。
3. ［設定］をタップします。
4. ［アプリ設定］をタップします。
5. ［プリンター設定］をタップします。
6. ［その他の設定］をタップします。
7. ［プリント可能領域］をタップします。
8. ［拡張］をタップします。

### A3サイズ（プリント）の場合

### 補足

- A3サイズ以下の場合、「拡張印字領域」=「印字保証領域」になります。

- A3サイズより大きい場合、「拡張印字領域」で、「印字保証領域」を超えている部分について、弊社では画質を保証していません。