ページのトップへ戻る
メール送信

## スキャン送信

本機でスキャンしたデータを、クライアントコンピューターの共有フォルダーに保存します。

### 補足

- クライアントコンピューターにおいて、パスワードを設定しないでログオンしている場合や、ユーザー名が漢字やひらがなの場合は、本機からアクセスできません。

- 宛先の登録
- 文書の送信

### 宛先の登録

文書の保存先を、あらかじめアドレス帳に登録できます。

### 補足

- 機械管理者の設定や、すでに登録されている宛先数によっては、宛先の追加ができないことがあります。この場合は、設定状況や宛先登録数について機械管理者に確認してください。

1. ホーム画面で［アドレス帳］をタップします。
2. をタップします。
3. ［連絡先を追加］をタップします。
4. ［表示名］をタップします。
5. 表示する名称を入力して、［OK］をタップします。
6. 必要に応じて［よみがな］、［姓］、［名］、［会社名］を入力します。

   ### 補足

   - ［よみがな］は自動で入力されますが、変更もできます。

   - アドレス帳の索引（インデックス）を使用する場合は、よみがなが必要です。必ず［よみがな］を設定してください。

   - ［表示名］、［よみがな］、［姓］、［名］、［会社名］は、すべてアドレス帳を検索するときの検索キーワードになります。検索しやすい文字を設定しておくことをおすすめします。

7. 保存先に応じて、［SMB］、［FTP］、または［SFTP］をタップします。
8. ［保存先設定］の各項目に、転送先フォルダーの作成で確認した内容を入力します。

   ### 補足

   - ［ネットワーク参照］をタップすると、保存先のサーバー名やフォルダーなどの階層構造が表示され、階層を順番にたどりながら保存先を指定できます。階層が表示されないときは、直接入力してください。

9. 必要に応じてほかの宛先を追加します。
10. すべての設定が終わったら、［連絡先を追加］画面で［OK］をタップします。

### 文書の送信

アドレス帳に登録した宛先を選択して指定する手順を説明します。

1. スキャンする文書をセットします。
2. ホーム画面で［スキャン送信］をタップします。
3. をタップします。

   ### 参照

   - ワンタッチボタンからの宛先指定は、ワンタッチボタンで宛先を指定を参照してください。

4. スキャンする文書の保存先を選択し、［OK］をタップします。
5. 画面上部の （［機能リスト］）をタップして、各項目を設定します。

   ### 補足

   - 設定値を初期設定に戻すときは、（［リセット］）をタップします。

6. ［スタート］をタップします。