ページのトップへ戻る
WSDスキャン
スキャンデータの取り込み

## IDカードスキャン

IDカードなどのおもてとうらの両面を1ページにまとめてスキャンします。

### 補足

- 通信が正常に終了しなかった場合は、未送信レポートがプリントされます。

  免許証などをスキャンする場合は、個人情報の保護のため、［未送信レポート］を［自動出力しない］に設定することをおすすめします。詳しくは、［レポート設定］を参照してください。

1. ［IDカードスキャン］をタップします。
2. 原稿カバーを開き、IDカードのおもて面を下にして、セットします。

   ### 補足

   - IDカードは、原稿ガラスの上端と左端から最低5 mm離して、セットしてください。

3. 原稿カバーを閉じます。
4. スキャン結果の送信先を指定します。

   ### 参照

   - スキャン送信の手順3～4を参照してください。

5. 画面上部の （［機能リスト］）をタップして、各項目を設定します。

   ### 参照

   - 各項目の説明は、機能リストを参照してください。

6. ［スタート］をタップします。
7. 原稿カバーを開き、IDカードのうら面を下にしてセットします。
8. 原稿カバーを閉じます。
9. ［スキャン］をタップします。