ページのトップへ戻る
クライアントコンピューターからプリント
文書プリント

## 蓄積データのプリント

プリンタードライバーでプリント指示した文書を一時的に本機に蓄積させ、タッチパネルディスプレイの操作でプリントします。

### 補足

- 受信したジョブを認証プリント、またはプライベートプリントに保存するには、［認証の設定］＞［認証/プライベートプリントの設定］＞［受信制御］で設定が必要です。その場合は、プリンタードライバーでサンプルプリント、時刻指定プリント、またはセキュリティープリントを指示しても無視されます。

- カスタマイズ機能で各アプリをホーム画面に配置した場合は、アプリから直接操作できます。

- サンプルプリント
- 時刻指定プリント
- セキュリティープリント
- 認証プリント
- プライベートプリント

### サンプルプリント

サンプルプリント（試しに1部だけプリント）に指定した文書の残りの部数をプリントします。

1. ＞［ジョブ情報］＞［保存文書］＞［サンプルプリント］をタップします。
2. 対象ユーザーをタップします。
3. プリントする文書をタップして、チェックマークを付けます。
4. 必要に応じて、部数を変更します。

   ### 補足

   - 表示されている部数は、プリンタードライバーで設定した部数から1部差し引かれた部数です。

5. ［スタート］をタップします。

### 時刻指定プリント

時刻指定プリント文書（プリント時刻が指定された文書）を、指定時刻より前にプリントできます。

1. ＞［ジョブ情報］＞［保存文書］＞［時刻指定プリント］をタップします。
2. プリントする文書をタップします。
3. ［スタート］をタップします。

### セキュリティープリント

セキュリティープリント文書（パスワードを設定した文書）をプリントします。

1. ＞［ジョブ情報］＞［保存文書］＞［セキュリティープリント］をタップします。
2. 対象のユーザーをタップします。
3. プリンタードライバーで指定したパスワードを入力して、［OK］をタップします。
4. プリントする文書をタップして、チェックマークを付けます。
5. 必要に応じて、部数を変更します。
6. ［スタート］をタップします。

### 認証プリント

認証プリント文書をプリントします。認証プリント文書は、プリンタードライバーで設定した蓄積用ユーザーIDごとに保存されます。蓄積用ユーザーIDを設定しない場合は、［（ユーザーIDなし）］に保存されます。

1. 認証モードにログインします。
2. ＞［ジョブ情報］＞［保存文書］＞［認証プリント］をタップします。
3. 対象のユーザーをタップします。

   ### 補足

   - プリンタードライバーで暗証番号を設定した場合は、暗証番号の入力画面が表示されます。暗証番号を入力して、［OK］をタップしてください。

4. プリントする文書をタップして、チェックマークを付けます。
5. 必要に応じて、部数を変更します。
6. ［スタート］をタップします。

### プライベートプリント

プライベートプリント文書をプリントします。プライベートプリント文書は、認証ユーザーIDごとに保存されます。

### 補足

- 認証ユーザーのユーザーIDにサブユーザーを関連づける機能を利用するには、別途アプリケーションが必要です。詳しくは、弊社の営業担当者、またはカストマーコンタクトセンターにお問い合わせください。

- サーバーレスオンデマンドプリントで保存した文書でも利用できます。

1. 認証モードにログインします。
2. ＞［ジョブ情報］＞［保存文書］＞［プライベートプリント］をタップします。

   ### 補足

   - 一度の操作で、100文書までプリントできます。

3. プリントする文書をタップして、チェックマークを付けます。
4. 必要に応じて、部数を変更します。
5. ［スタート］をタップします。

   ### 補足

   - 使用できない状態のフィニッシャーの機能を指定してプリントすると、指定が解除されてプリントされます。

   - ICカードリーダー以外の機器を接続している場合は、利用できません。