## CentreWare Internet Servicesを起動する

コンピューターからCentreWare Internet Servicesに接続します。

本機で認証機能を使用している場合は、Webブラウザーで本機にアクセスするときに、認証が必要になります。

1. Webブラウザーを起動します。

2. Webブラウザーのアドレス入力欄に、本機のIPアドレス、またはインターネットアドレスを入力し、〈Enter〉キーを押します。

   - IPアドレスの入力例

     http://192.0.2.1/ (IPv4の場合)

     http://［2001:DB8::1234］ (IPv6の場合)

   - インターネットアドレスの入力例（本機のインターネットアドレスが、myhost.example.comの場合）

     http://myhost.example.com/

   補足

   - お使いのネットワークがDNS（Domain Name System）を使用していて、DNSのネームサーバーに本機のホスト名が登録されている場合は、ホスト名とドメイン名を組み合わせたインターネットアドレスを使って本機にアクセスできます。ホスト名が「myhost」、ドメイン名が「example.com」の場合、インターネットアドレスは「myhost.example.com」となります。

   - ポート番号を指定する場合は、IPアドレスまたはインターネットアドレスのあとに「:」を付けて、続けてポート番号を入力してください。

   - 本機で認証機能を使用している場合は、［ユーザー名］と［パスワード］にUser IDとパスワードを入力してください。User IDとパスワードについては、機械管理者にお問い合わせください。ユーザーに与えられている機械管理の権限によって、操作できる機能が異なります。

   - ［プロパティ］タブにある［セキュリティー］>［SSL/TLS設定］>［HTTP-SSL/TLS通信］の［有効］にチェックを付けて、通信を暗号化している場合、CentreWare Internet Servicesにアクセスするには、Webブラウザーのアドレス欄には「http」ではなく「https」から始まるアドレスを入力してください。

     IPアドレスの入力例

     https://192.0.2.1/ （IPv4の場合）

     https://［2001:DB8::1234］（IPv6の場合）

     インターネットアドレスの入力例

     https://myhost.example.com/

   参照

   - CentreWare Internet Servicesが表示されない場合は、CentreWare Internet Services を使用したときのトラブルを参照してください。