## CentreWare Internet Servicesを使って設定する

CentreWare Internet Servicesを利用すると、本機の機能の設定値をコンピューターから変更できます。

補足

- 設定する項目が表示されていない場合は、CentreWare Internet Servicesの［プロパティ］タブ＞［ネットワーク設定］＞［ポート起動］で目的のポートが起動しているかを確認してください。

- Smart WelcomEyesで人を検知しているときや、操作パネルの操作中は、CentreWare Internet Servicesから設定を変更できません。本機が自動リセットされてから、設定を変更してください。自動リセットについては、自動リセットを参照してください。

- 設定項目の変更時にユーザー名とパスワードを要求されるものがあります。ユーザー名、パスワードは、本機に設定してある、機械管理者のUser IDとパスワードです。

CentreWare Internet Servicesを利用すると、次の項目が設定できます。

補足

- 詳しくは、CentreWare Internet Services画面の右上にある［ヘルプ］をクリックして表示される、ヘルプを参照してください。

注記

- CentreWare Internet Services のヘルプを表示するには、インターネットに接続できる環境が必要です。通信費用はお客様の負担になりますのでご了承ください。

項目名 | 選択方法 | 機能の概要/参照先
--- | --- | ---
カウンター表示 | ［状態］タブの［カウンター］から選択 | 各サービスごとに使用したページ数や回数の合計を表示できます。
稼働状況別の累積時間 | ［状態］タブから選択 | 出力や読み込みの稼働時間、待機時間、低電力モード時間、スリープモード時間、ウォームアップ時間、電源オフ時間の累積時間を分単位で表示できます。
ボックス | ［スキャン］タブから選択 | ボックス登録を参照してください。
ジョブフロー |  | ジョブフロー登録を参照してください。
宛先の追加 | ［宛先表］タブから選択 | 宛先表登録（短縮宛先登録）を参照してください。
ジョブ管理 | ［プロパティ］タブの［一般設定］から選択 | ジョブの削除方法を設定します。
用紙トレイの設定 |  | 用紙の設定を変更するを参照してください。
用紙設定 |  | 用紙の設定を変更するを参照してください。
節電モード設定 |  | 節電モード移行時間を変更するを参照してください。
保存文書設定 |  | 保存文書設定を参照してください。
メモリー設定 |  | メモリー設定を参照してください。
Webブラウザー設定 |  | Webブラウザー設定を参照してください。
Internet Services設定 | ［プロパティ］タブの［一般設定］から選択 | CentreWare Internet Servicesの表示更新時間を設定できます。
外部アクセス設定 |  | 外部アクセス設定を参照してください。
設定情報の複製 |  | 設定した内容をファイルに保存して、同一機種間で複製できます。ほかの機種には複製できません。
ジョブ終了時のメール通知設定 | ［プロパティ］タブの［一般設定］＞［メール通知設定］から選択 | ジョブ終了時のメール通知設定を参照してください。
機械状態のメール通知設定 |  | メール通知の通知先や通知する状態を設定します。
リモートアシスタンス設定 | ［プロパティ］タブの［一般設定］から選択 | リモートアシスタンス設定を参照してください。
ポート起動 | ［プロパティ］タブの［ネットワーク設定］から選択 | ポート設定を参照してください。
ポート設定 |  | ポート設定を参照してください。
プロトコル設定 |  | プロトコル設定を参照してください。
エミュレーション設定 | ［プロパティ］タブの［サービス設定］＞［プリンタ設定］から選択 | プリンターモードを参照してください。
スキャナー共通設定 | ［プロパティ］タブの［サービス設定］から選択 | スキャン文書を送信するときや保存するときのファイル名について設定できます。
メール |  | メール/インターネットファクス設定を参照してください。
インターネットファクス |  | メール/インターネットファクス設定を参照してください。
ファクス |  | ファクス設定を参照してください。
スキャナー（マイフォルダ保存） |  | スキャナー（マイフォルダ保存）の設定を参照してください。
スキャナー（PC保存） |  | スキャナー(PC保存)の設定を参照してください。
スキャナー（URL送信） |  | スキャナー(URL送信)の設定を参照してください。
スキャナー（USBメモリー保存） |  | スキャナー(USBメモリー保存)の設定を参照してください。
メディアプリント |  | 文書プリント、デジカメプリント機能を有効/無効に切り替えができます。
USB |  | スキャナー（USBメモリー保存）、文書プリント、デジカメプリント機能を有効/無効に切り替えができます。
ソフトウェアの更新 | ソフトウェア更新機能の有効/無効を切り替えできます。
EPサービス | インターネットを使ったEPシステムについて設定します。EPシステムについては、弊社のカストマーコンタクトセンターまたは販売店にお問い合わせください。
集計設定 | ［プロパティ］タブから選択 | 集計管理を参照してください。
認証管理 | ［プロパティ］タブの［セキュリティー］から選択 | 認証の設定を参照してください。
認証情報の設定 |  | 認証情報の設定を参照してください。
権限グループ登録 |  | 権限グループ登録を参照してください。
外部認証サーバー設定 |  | 外部認証サーバー/ディレクトリサービス設定を参照してください。
受付IPアドレス制限 |  | アクセスを受け付けるIPアドレスを、IPv4、IPv6別に設定できます。
受付ポート |  | アクセスを受け付けるポート番号を設定できます。
監査ログ |  | 本機での作業を記録する監査ログ機能を有効にしたり、監査ログを取り出したりすることできます。
証明書の設定 |  | 自己証明書の生成および証明書のインポートができます。
IPsec |  | IPsecを使用して暗号化するための設定を参照してください。
証明書管理 |  | 本機に登録されている証明書を確認できます。証明書の選択や削除、およびエクスポートができます。
証明書失効確認の設定 |  | 証明書失効確認の設定を参照してください。
IEEE 802.1ｘ |  | IEEE802.1x 設定を参照してください。
SSL/TLS設定 |  | SSL/TLS設定を参照してください。
S/MIME設定 |  | S/MIME設定を参照してください。
PDF/DocuWorks/XPSの署名設定 |  | PDF/DocuWorks/XPSの署名設定を参照してください。 補足 「XPS」とは、「XML Paper Specification」の略です。
複製管理 |  | 複製管理を参照してください。
強制アノテーション |  | 強制アノテーションを参照してください。
ジョブ表示の制限 |  | 実行完了ジョブ、実行中/待ちジョブで、表示制限できます。
プラグイン/カスタムサービス設定 |  | プラグイン設定を参照してください。
ハードディスクの上書き消去設定 |  | ハードディスクの上書き消去設定を参照してください。
カストマーエンジニアの操作制限 |  | カストマーエンジニアの操作を制限します。カストマーエンジニアのなりすましによる設定変更ができないようにします。
セキュリティー警告設定 |  | セキュリティー警告表示の有無を設定できます。
機械管理者情報の設定 | ［プロパティ］タブの［セキュリティー］から選択 | 機械管理者情報の設定を参照してください。
ICカード設定 |  | 使用するICカードの設定や設定内容のバックアップができます。
ボックス操作時のアクセス制限設定 |  | ボックス操作にパスワードの入力を必須とするよう設定できます。