## 認証の設定

本体認証の場合と外部認証の場合に分けて説明します。

### 本体認証の設定

本体認証に設定する手順を説明します。

1. ［仕様設定/登録］画面を表示します。

   参照

   - 詳しくは、仕様設定の流れを参照してください。

2. ［認証/セキュリティ設定］を押します。

3. ［認証の設定］を押します。

4. ［認証方式の設定］を押します。

5. ［本体認証］を選択し、［決定］を押します。

   参照

   - 認証方法については、認証方式の設定を参照してください。

6. ［アクセス制御］を押します。

7. ［サービスへのアクセス］を押します。

8. 制限を変更するサービスを選択し、 [確認/変更]を押します。

9. [制限しない]、[制限する(表示)]、または[制限する(非表示)]を選択し、［決定］を押します。

10. それぞれの機能の設定が終わったら、［閉じる］を押します。

11. 操作パネルのボタンの操作を禁止する場合には、［デバイスへのアクセス］を押して［制限する］を選択し、［決定］、［閉じる］を押します。

12. ［パスワードの運用］設定の［パスワード使用-パネル入力時]を選択し、［確認/ 変更］を押します。

    パスワードを入力する場合には［する］を、パスワードを入力しない場合には［しない］を選択し、［決定］、［閉じる］を押します。

13. ［ユーザー登録/集計確認］を押します。

14. 「 (未登録)」と表示されているユーザーを選択し、［登録/ 確認］を押します。

15. ［user ID］を入力してから、［決定］を押します。

16. ［サービスの利用制限］を押します。

17. サービスごとの上限ページ数、機能制限を設定し、［閉じる］を押します。

18. 必要に応じて、［ユーザーの権限］に、管理の権限、権限グループを設定し、［決定］を押します。

19. ［仕様設定/登録］画面が表示されるまで、［閉じる］を押します。

20. ［×］を押します。

    補足

    - 設定内容によっては、再起動が必要です。画面が表示されたら再起動してください。

    - ［サービスへのアクセス］で制限したいサービスに［制限する(表示)］を設定すると、ホーム画面の該当するサービスに［］が表示されます。

      認証すると［］の表示は消えます。

    - ［サービスへのアクセス］で制限したいサービスを［制限する(非表示)］に設定すると、制限されたサービスはホーム画面に表示されません。認証すると、制限されたサービスも表示されます。

### 外部認証の設定

外部認証に設定する手順を説明します。

1. ［仕様設定/登録］画面を表示します。

   参照

   - 詳しくは、仕様設定の流れを参照してください。

2. ［認証/セキュリティ設定］を押します。

3. ［認証の設定］を押します。

4. ［認証方式の設定］を押します。

5. ［外部認証］を選択し、［決定］を押します。

   参照

   - 認証方法については、認証方式の設定を参照してください。

6. ［はい（変更/ 削除）］を押します。

7. ［アクセス制御］を押します。

8. ［サービスへのアクセス］を押します。

9. 制限しない機能を［制限しない］に設定し、［決定］を押します。

10. ［仕様設定/ 登録］画面が表示されるまで、［閉じる］を押します。

11. ［仕様設定］を押します。

12. ［ネットワーク設定］を押します。

13. ［外部認証サーバー/ ディレクトリサービス設定］を押します。

14. ［認証システムの設定］＞［認証システム］を押し、認証のための外部サーバーを指定します。

    補足

    - ［Kerberos］、［LDAP］、［SMB］、［Authentication Agent］、[Azure Active Directory]が選択できます。

    - 外部認証サーバーに、ApeosWare Management Suiteを使用する場合は、［Authentication Agent］を選択してください。

    参照

    - 詳しくは、外部認証サーバー/ディレクトリサービス設定を参照してください。

15. 使用する外部認証サーバーの設定をします。

    参照

    - 詳しくは、Kerberosサーバー設定、LDAPサーバー/ディレクトリサービス設定、SMBサーバー設定を参照してください。

    補足

    - Azure Active Directoryの設定は、CentreWare Internet Services で行います。各項目については、CentreWare Internet Servicesのヘルプを参照してください。

16. ［仕様設定/登録］画面が表示されるまで、［閉じる］を押します。

17. ［×］を押します。

    補足

    - 設定内容によっては、再起動が必要です。画面が表示されたら再起動してください。

    - ［サービスへのアクセス］で制限したいサービスに［制限する(表示)］を設定すると、ホーム画面の該当するサービスに［］が表示されます。

      認証すると［］の表示は消えます。

    - ［サービスへのアクセス］で制限したいサービスを［制限する(非表示)］に設定すると、ホーム画面に該当するサービスは表示されません。認証すると該当するサービスも表示されます。

#### 外部サーバーに［LDAP］を指定した場合

次の手順で、権限設定を行います。

1. CentreWare Internet Services を起動します。

2. ［プロパティ］タブをクリックします。

3. ［ネットワーク設定］＞［プロトコル設定］>［LDAP］>［LDAPグループアカウント］をクリックします。

4. ［機械管理の権限］、［集計管理の権限］のそれぞれに、機械管理の権限、集計管理の権限の属性を設定します。
   例）
   機械管理の権限 「CN=SA,CN=Users,DC=secEQ,DC=local」
   集計管理の権限 「CN=AA,CN=Users,DC=secEQ,DC=local」

5. ［新しい設定を適用］ボタンをクリックします。