## 転送先の指定（保存先PC を指定して転送する）

転送に使用するプロトコルに応じて各項目を入力し、保存する転送先を指定します。

［保存先の指定］画面で［直接入力］を選択して、入力画面を開きます。

補足

- ［宛先表］を押して宛先表から入力することもできます。

- 選択するプロトコルによって、表示される項目が異なります。

- 本機の認証方式が外部認証モードで、CentreWare Internet Servicesを使ってスキャナー（マイフォルダ保存）を「起動」に設定すると、外部認証時に認証ユーザーに応じて異なる転送先にスキャン文書を転送できます。スキャナー（マイフォルダ保存）は、認証方式は外部認証、プロトコルはSMB のみとなります。設定方法は、CentreWare Internet Services 画面の右上にある［ヘルプ］をクリックして表示されるヘルプを参照してください。

#### 転送プロトコル（転送プロトコルを選択する）

転送に使用するプロトコルを選択します。

##### FTP

FTP プロトコルを使って転送します。

##### SMB

SMB プロトコルを使って転送します。

##### SMB（UNC 表記）

SMB プロトコル（UNC 表記）を使って転送します。

UNC 表記とは、Universal Naming Conventionの略で、「￥￥ホスト名￥共有名￥ディレクトリー名」のように表記します。

#### サーバー

［転送プロトコル］で［FTP］または［SMB］を選択したときに表示されます。サーバー名、またはサーバーのIP アドレスを入力します。保存先がWindows のDFS 名前空間の場合は、ドメイン名もしくはサーバー名を指定します。半角で64 文字以内で入力できます。

補足

- スキャナー（マイフォルダ保存）を起動している場合、［サーバー］が自動的に設定されています。［サーバー］の内容を変更すると、「マイフォルダ保存」機能は解除されます。［転送プロトコル］の［認証ユーザーの保存場所へ］を選択することで、再度「マイフォルダ保存」機能を利用できます。

##### FTPの場合

サーバー名の入力例：myhost.example.com

（myhost: コンピューター名、example.com: ドメイン名）

IP アドレスの入力例：192.0.2.1

##### SMBの場合

サーバー名の入力例：myhost

IP アドレスの入力例：192.0.2.1

#### 共有名

［転送プロトコル］で［SMB］を選択したときに表示されます。共有名を入力します。保存先がWindows のDFS 名前空間の場合は、ルート名を指定します。半角で64 文字、全角で32 文字以内で入力できます。

補足

- スキャナー（マイフォルダ保存）を起動している場合、［共有名］が自動的に設定されています。［共有名］の内容を変更すると、「マイフォルダ保存」機能は解除されます。［転送プロトコル］の［認証ユーザーの保存場所へ］を選択することで、再度「マイフォルダ保存」機能を利用できます。

#### 保存場所

［転送プロトコル］で［FTP］または［SMB］を選択したときに表示されます。ディレクトリーを入力します。保存先がWindows のDFS 名前空間の場合は、フォルダー名を指定します。半角で128 文字、全角で64 文字以内で入力できます。

補足

- フォルダー名は、Windows Server® OS のDFSのリンク名と同じです。

- スキャナー（マイフォルダ保存）を起動している場合、［保存場所］が自動的に設定されています。［保存場所］の内容を変更すると、「マイフォルダ保存」機能は解除されます。［転送プロトコル］の［認証ユーザーの保存場所へ］を選択することで、再度「マイフォルダ保存」機能を利用できます。

- FTP 転送で、保存先がMacintosh またはUnix の場合、保存先のフォルダー作成時に、フォルダー名を半角英数字で付けてください。また、本機で保存場所を指定するときも、フォルダー名を半角英数字で指定してください。

##### FTPの場合

入力例：mydoc/Scan

##### SMBの場合

入力例：mydoc￥Scan

#### 保存先

［転送プロトコル］で［SMB（UNC 表記）］を選択したときに表示されます。「￥￥ホスト名￥共有名￥ディレクトリー名」と入力します。保存先がWindows のDFS 名前空間の場合は、「￥￥ドメイン名￥ルート名￥フォルダー名」もしくは「￥￥サーバー名￥ルート名￥フォルダー名」を指定します。半角で260 文字、全角で130 文字以内で入力できます。

#### ユーザー名

転送するコンピューターのユーザー名を入力します。転送先でユーザー名を必要としないときは省略できます。

［転送プロトコル］で［FTP］を選択した場合、97 文字以内で入力できます。

［転送プロトコル］で［SMB］を選択した場合、次のような形式で入力できます。

補足

- スキャナー（マイフォルダ保存）機能を起動している場合、［スキャナーPC保存］画面で［ユーザー名］が自動的に設定されています。

##### UPN形式の場合

ユーザー名@ ドメイン名（ユーザー名：32 文字以内、ドメイン名：64 文字以内）

入力例：fuji@example.com（fuji: ユーザー名、example.com：ドメイン名）

##### NetBIOS形式の場合

ドメイン名￥ユーザー名（ドメイン名：64 文字以内、ユーザー名：32 文字以内）

入力例：example￥fuji（example：ドメイン名、fuji: ユーザー名）

##### ワークグループの場合

ローカルユーザー名（32 文字以内）

入力例：Fuji-Taro

#### パスワード

ユーザー名に対応するパスワードを入力します。半角で32 文字以内で入力できます。

補足

- スキャナー（マイフォルダ保存）機能を起動している場合、［パスワード］が自動的に設定されています。パスワードを利用しない認証の場合は表示されません。

### ネットワーク参照（ネットワークを参照して保存先PC を指定する）

保存先のサーバー名やフォルダーなどの階層構造が表示され、階層を順番にたどりながら保存先を指定できます。

注記

- SMB での宛先指定だけ使用できます。

#### 保存先

現在の階層構造を確認できます。

#### 宛先表に登録

［宛先表に登録］画面が表示されます。

ネットワーク参照で指定した保存先を宛先表へ登録できます。

注記

- ［宛先表に登録］画面では、索引文字は登録されません。索引文字の登録は、［宛先表登録（短縮宛先登録）］画面で行ってください。

参照

- ［宛先表登録（短縮宛先登録）］画面については、宛先表登録（短縮宛先登録）を参照してください。

##### 登録番号

登録番号を変更する場合は、［変更］を押して登録する番号を選択します。

##### 宛先名

宛先名を変更する場合は、宛先名を押して表示されるキーボードで変更する宛先名を入力します。

補足

- 設定によっては宛先が表示されません。

#### 上の階層へ

現在の階層の１つ上の階層に移動します。

補足

- このボタンは、上に階層がない場合は選択できません。

#### 下の階層へ

現在の階層の１つ下の階層に移動します。

補足

- このボタンは、フォルダーを選択している場合に使用できます。