# 暖機モードについて

使用環境によっては、スリープモードから復帰するときに、本機内の温度が上昇し、結露が発生する場合があります。暖機モードとは、結露の発生を防止または軽減する機能です。

季節の変わり目などに設定することをお勧めします。

補足

- お使いの製品によっては、カストマーエンジニアの設定が必要です。詳しくは、弊社のカストマーコンタクトセンターまたは販売店にお問い合わせください。

- 暖機モード動作中は、スリープモードに移行しません。

- お使いの環境によっては、消費電力が上がる場合があります。

## 暖機モード動作を設定する

1. ［仕様設定/登録］画面を表示します。

   参照

   - 詳しくは、仕様設定の流れを参照してください。

2. ［仕様設定］＞［共通設定］＞［システム時計/タイマー設定］を押します。

3. ［暖機モード動作］を選択し、［確認/変更］を押します。

4. ［する］を押します。

   補足

   - ［しない］に設定すると暖機モードに移行しません。［結露注意の表示］にチェックを付けると、本機が結露発生の可能性を感知したときに、メッセージを表示してお知らせします。

5. 暖機モードに移行する時間と継続時間を設定します。

   補足

   - 暖機モードの開始時刻に本機の電源が入っていない場合は、暖機モードに移行しません。

   - 暖機モードを使用しているときは、スリープモードへの移行を停止し、結露を防止します。

   ##### 開始時刻

   暖機モードに移行する時間を設定します。

   ##### 継続時間

   暖機モードの開始から終了するまでの時間を設定します。

   なお、継続時間終了後も機内の温度によっては、自動的に暖機モードが継続することがあります。

   ##### 自動的に動作する

   チェックを付けると、結露の発生が一定期間続いたときに、自動で暖機モード動作を［する］に変更します。

   ##### 自動的に停止する

   チェックを付けると、結露しない状態が一定期間続いたときに、自動で暖機モード動作を［しない］に変更します。

6. ［決定］を押します。

7. ホームボタンを押します。