## カラーバランス（カラーバランスを調整する）

イエロー、マゼンタ、シアン、ブラックの4色を、低濃度/中濃度/高濃度ごとに7段階で強弱を調整できます。

［コピー濃度］では、4色を合わせた状態の濃度を調整しますが、［カラーバランス］では、トナーの色ごとに細かく濃度を設定するので、赤み、青みなどの色のバランスを微調整できます。

補足

- ［おまかせ画質調整］の項目を設定している場合、［カラーバランス］を設定すると、［おまかせ画質調整］の設定は解除されます。

#### 標準

イエロー、マゼンタ、シアン、ブラックの4色の濃度のバランスを、常に［0］としてコピーします。

#### 基本調整

イエロー、マゼンタ、シアン、ブラックの4色の濃度をトナーの色ごとに設定できます。

#### 専門調整

イエロー、マゼンタ、シアン、ブラックの4色の濃度を、トナーの色ごとに［低濃度］、［中濃度］、［高濃度］のレベルに分けて、設定できます。

#### 低濃度

選択した色の、薄い部分の濃淡を調整します。

例： 薄いイエローが濃くプリントされる場合、［イエロー］の［低濃度］をマイナス（－）に設定します。

#### 中濃度

選択した色の、中間濃度部分の濃淡を調整します。

例： 中間濃度のイエローが薄くプリントされる場合、［イエロー］の［中濃度］をプラス（＋）に設定します。

#### 高濃度

選択した色の、濃い部分の濃淡を調整します。

例： 濃いイエローが薄くプリントされる場合、［イエロー］の［高濃度］をプラス（＋）に設定します。