## サーバー証明書の検証を行う場合の設定

インターネットゾーンなどにある外部サーバー（ASP）への接続において、WindowsのWeb ブラウザーと同様に、フィッシング抑止のためにサーバー証明書の検証を行う場合は、次の設定が必要です。

### 準備

接続したい外部サーバーのサーバー証明書を発行している、ルート証明機関のルート証明書（CA証明書）を、CentreWare Internet Servicesで接続するコンピューターにダウンロードしておいてください。

CA証明書ファイルの対応形式は次のとおりです。

- DER encoded binary X.509 形式（.CER）

- Base64 encoded X.509 形式（.CER）

- Cryptographic Message Syntax Standard - PKCS #7 証明書形式（.P7B）

### 設定手順

1. CentreWare Internet Servicesを起動します。

   参照

   - 詳しくは、CentreWare Internet Servicesを起動するを参照してください。

2. 自己証明書の生成を行い、設定します。
   取得済みのデバイス証明書を使用する場合は、手順3 に進みます。

   1. ［プロパティ］タブをクリックします。

   2. ［セキュリティー］をクリックします。

   3. ［証明書の設定］をクリックします。

   4. ［証明書の作成］ボタンをクリックします。

   5. ［自己証明書］を選択し、［次へ］ボタンをクリックします。

   6. ［公開鍵のサイズ］と［発行者］を設定し、［新しい設定を適用］ボタンをクリックします。
      しばらくすると「設定が更新されました。」が表示されます。

3. SSL/TLSの通信を有効にします。

   1. ［SSL/TLS設定］をクリックします。

   2. ［HTTP - SSL/TLS通信］の［有効］にチェックを付けます。

   3. ［相手サーバーの証明書の検証］ の［有効］にチェックを付けます。

   4. ［新しい設定を適用］ボタンをクリックします。

   5. Webブラウザーの右フレームが、本機を再起動する表示に変わったら、［再起動］をクリックします。本機が再起動し、設定した値が反映されます。

4. 外部サーバー用のルート証明書を本機にインポートします。

   1. Webブラウザーで、CentreWare Internet Servicesの再読み込みを行います。

      補足

      - Webブラウザーのアドレス欄には、「http」ではなく「https」から始まるアドレスが表示されます。

   2. ［プロパティ］タブをクリックします。

   3. ［セキュリティー］をクリックします。

   4. ［証明書の設定］をクリックします。

   5. ［証明書のインポート］をクリックします。

   6. インポートするファイル名を直接入力するか、［参照］ボタンをクリックして表示される、ダイアログボックスでインポートするファイルを選択します。

   7. ［インポート］ボタンをクリックします。
      しばらくすると「設定が更新されました。」が表示されます。

   8. Webブラウザーで、CentreWare Internet Servicesの再読み込みを行います。

5. 証明書がインポートされたことを確認します。
   確認しない場合は、手順6 に進みます。

   1. ［証明書管理］ をクリックします。

   2. ［カテゴリー］の［信頼されたルート証明機関］を選択し、［一覧の表示］を押します。

   3. 確認したい証明書のチェックボックスにチェックを付けます。

   4. ［証明書の表示］ ボタンを押します。

6. 外部サーバーの接続情報を設定します。

   1. ［プロパティ］タブをクリックします。

   2. ［一般設定］をクリックします。

   3. ［外部アクセス設定］をクリックします。

   4. 外部サーバーの接続情報を設定します。

   5. ［編集］をクリックします。
      ここでも、外部サーバーの接続情報を設定します。

      注記

      - ［URL］を設定する場合は、「http」ではなく「https」から始まるアドレスを設定してください。

   6. ［新しい設定を適用］ボタンをクリックします。
      しばらくすると「設定が更新されました。」が表示されます。