## フィニッシャーA2（オプション）

注記

- ApeosPort-VII C7773/C6673、DocuCentre-VII C7773/C6673には取り付けができません。

#### トレイ形式

ソート（オフセット可）/ スタック（オフセット可）

注記

- 工場出荷時の初期値は、「オフセット排出しない」に設定されています。お客様のご使用に合わせ変更が可能です。

#### 用紙サイズ

最大：A3、11×17”

最小：郵便はがき（日本郵便製）

#### 用紙坪量

52 ～ 256 g/m2

注記

- 52 ～ 55 g/m2 は、出力紙により正しく収容できない場合があります。

#### トレイ容量

- ステープルなしの場合

  A4: 500枚、B4：250枚、A3以上：200枚、ミックススタック*：250枚

- ステープルした場合

  30部またはA4: 500枚、B4：250枚、A3 以上：200枚、ミックススタック*：250枚

  *: 小さいサイズの上に大きいサイズの用紙が積載された場合、トレイ容量は大きいほうのサイズによって変わります。また、ステープルの有無や位置が混在する場合も、用紙のサイズによって変わります。A3未満の場合は250枚、A3以上の場合は200枚です。

注記

- 弊社P紙の場合です。

#### ステープル

- 最大ステープル枚数：

  A4: 50枚（90 g/m2以下）、B4以上: 30枚（90 g/m2以下）

- ステープル用紙サイズ：

  最大：A3、11×17"

  最小：B5

- ステープル用紙坪量：

  52～256 g/m2

- ステープル位置：

  1 か所

  2 か所

#### 大きさ

幅478×奥行461×高さ238 mm

#### 質量

11 kg

#### 本体接続時の占有寸法

幅1,255×奥行723 mm（本体+フィニッシャーA2、延長トレイ引き出し時、手差しトレイ最大伸張時）