## "081-001" - "091-999"

エラーコード | 原因/処置
--- | ---
081-799 | ［宛先表によるファクス転送制限］が［する］に設定されているが、受信文書のファクス転送先が宛先表に登録されていません。 転送先のファクス番号を宛先表に登録するか、［宛先表によるファクス転送制限］を［しない］に設定してください。
089-313 089-314 089-316 089-317 | 本機にエラーが発生しました。 本機の電源を切り、操作パネルのディスプレイが消灯してから、もう一度電源を入れてください。それでも状態が改善されないときは、弊社のカストマーコンタクトセンターまたは販売店にご連絡ください。状況により、お客様に確認を依頼する場合や、カストマーエンジニアによる保守が必要となる場合があります。
091-328 091-329 091-330 091-331 | エラーが発生しました。 本機の電源を切り、操作パネルのディスプレイが消灯してから、もう一度電源を入れてください。ふたたび同じメッセージが表示されたときは、弊社のカストマーコンタクトセンターまたは販売店にご連絡ください。状況により、お客様に確認を依頼する場合や、カストマーエンジニアによる保守が必要となる場合があります。
091-407 | ドラムカートリッジ［R1］にエラーが発生しました。 ドラムカートリッジ［R1］を一度抜いて、再度挿入してください。
091-417 | ドラムカートリッジ［R4］にエラーが発生しました。 ドラムカートリッジ［R4］を一度抜いて、再度挿入してください。
091-427 | ドラムカートリッジ［R3］にエラーが発生しました。 ドラムカートリッジ［R3］を一度抜いて、再度挿入してください。
091-437 | ドラムカートリッジ［R2］にエラーが発生しました。 ドラムカートリッジ［R2］を一度抜いて、再度挿入してください。