## PC 保存機能設定初期値

### 転送プロトコル

転送に使用するプロトコル（転送プロトコル）の初期値を、［FTP］、［SMB］、［SMB(UNC表記)］から選択できます。

### 保存時の認証ユーザー

スキャナー（PC保存）で転送先のコンピューターにログインするとき、外部認証したユーザーを利用するかどうかを設定します。外部認証のときに有効な機能です。

#### 設定しない

外部認証ユーザーを利用しません。

#### 外部認証のユーザー

ログインするときに、外部認証ユーザーのユーザー名、パスワードを利用します。

### FTP時のユーザー名

スキャナー（PC保存）でFTP転送をするとき、外部認証ユーザーをログインユーザー名に使用する場合、認証ユーザーのドメイン部分を使用するかどうかを指定します。

#### ユーザー名のみ

認証ユーザー名のユーザー名部分（「@」の前）だけをログイン名に使用し、ドメイン部分は使用しません。

#### ドメインを付加する

認証ユーザー名のドメイン名（「＠」の後ろ）も含めた認証ユーザー名をログイン名に使用します。