## 封筒/はがきトレイを取り外す

オプションの封筒/はがきトレイを本機から取り外して、標準の用紙トレイ1を本機に取り付ける方法について説明します。

1. 封筒/はがきトレイを、手前に止まるところまで引き出します。

2. 封筒/はがきトレイの手前を少し持ち上げながら、封筒/はがきトレイを本機から取り外します。

   補足

   - 封筒/はがきトレイを取り外すときは、手前側が少し持ち上がった状態で、後ろ側を高く持ち上げてください。

3. 用紙トレイ1を箱から取り出します。

4. トレイの手前右側にあるカバー内に保管している書類を、封筒/はがきトレイから用紙トレイ1に移します。

5. 用紙トレイ1をスロットに差し込み、ゆっくりと押し込みます。

   注記

   - 用紙トレイを押し込むときは、ゆっくりと押し込んでください。トレイを勢いよく押し込むと、故障の原因になります。

   参照

   - 用紙トレイ1に用紙をセットする方法については、用紙トレイ1～4に用紙をセットするを参照してください。

6. ［仕様設定/登録］画面を表示します。

   参照

   - 詳しくは、仕様設定の流れを参照してください。

7. ［仕様設定］＞［共通設定］＞［用紙/トレイの設定］を押します。

8. ［用紙トレイのサイズ/用紙種類/属性設定］を押します。

9. ［設定項目］のトレイ1を選択して、［トレイ1］画面で［封筒/はがきトレイ］チェックボックスの選択を解除します。

10. ［OK］を押します。