# BMLinkS ストレージサービスへのスキャン文書の保存

スキャンした文書をBMLinkSストレージサービスに対応しているコンピューターに保存できます。

1. ホームボタンを押します。

2. ［BMLinkS］を押します。

   補足

   - 「WSD」とは、「Web Services on Devices」の略です。

3. ［ネットワーク保存］を押します。

4. ［保存先を選択］を押します。

5. 一覧から保存先を選択します。

   ［上の階層へ］、［下の階層へ］を押して階層を変更できます。

   補足

   - ユーザー名やパスワードを入力する画面が表示された場合は、ユーザー名、パスワードを入力してください。

6. ［OK］を押します。

7. ［ユーザー名］を押します。

8. 表示されるキーボードでユーザー名を入力し、［決定］を押します。

   半角で32文字以内で入力できます。

9. ［パスワード］を押します。

10. 表示されるキーボードでパスワードを入力し、［決定］を押します。

    半角で32文字以内で入力できます。

11. ファイル名とファイル形式を指定します。

12. 必要に応じて、機能リストから各機能を設定します。

13. ［スタート］を押します。

#### ×（閉じる）

［BMLinkSメニュー］画面に戻ります。

#### 保存先

選択しているコンピューターが保存先に設定されます。

#### 保存先削除

選択している保存先が削除されます。

#### 保存先詳細...

保存先を確認できます。

#### ユーザー名

保存先サーバーの認証用のユーザー名を入力します。

#### パスワード

保存先サーバーの認証用のパスワードを入力します。

#### ファイル名

保存する文書のファイル名を指定できます。

この機能はスキャンのファイル名機能と同じです。

参照

- 詳しくは、ファイル名（送信する文書のファイル名を指定する）を参照してください。

#### 出力ファイル形式

保存する文書のファイル形式を設定します。

この機能はスキャンの出力ファイル形式機能と同じです。

参照

- 詳しくは、出力ファイル形式（スキャンしたデータの種類を選択する）を参照してください。

#### 上の階層へ

現在の階層の１つ上の階層に移動します。

補足

- このボタンは、上に階層がない場合は選択できません。

#### 下の階層へ

現在の階層の１つ下の階層に移動します。

補足

- このボタンは、フォルダーを選択している場合に使用できます。