## 保存先（USB メモリー内の保存先を指定する）

USB メモリー内の保存先を指定します。

1. 保存先の表示エリアを押します。

2. 保存先となるフォルダーを選択します。

   補足

   - ［名前］または［更新日時］を押すと、それぞれ昇順、または降順でソートできます。

   - 保存先リストに表示されるのは最大900 個までのフォルダー名だけです。ファイル名は表示されません。

   - フォルダー名またはファイル名が、日本語で全角85 文字を超える場合、対象のフォルダー名またはファイル名は表示されません。

   - デジタルカメラで使用する「DCIM」フォルダー内は、一覧表示できません。また、保存先として設定できません。

   - 本機でサポートしていない文字を含むフォルダー名は、正しく表示されないときがあります。また、そのフォルダーを保存先として設定した場合には、エラーとなります。本機で使用できる文字については、文字や数字の入力方法についてを参照してください。

   - 日本語モードで下駄記号（〓）の文字を含むフォルダーを保存先として設定した場合は、エラーとなります。

   - Windows 環境で作成された半角8 文字以下のフォルダーまたはファイルは、大文字と小文字の区別ができません。すべて大文字で表示されます。

   - 作成するファイルのフルパス（すべての階層のフォルダー名、およびファイル名を含んだ文字列）が257 文字を超える場合は、エラーとなります。

3. ［OK］を押します。

#### 上の階層へ

現在の階層の１つ上の階層に移動できます。

補足

- このボタンは、上に階層がない場合は選択できません。

#### 下の階層へ

現在の階層の１つ下の階層に移動できます。

補足

- このボタンは、フォルダーを選択している場合に使用できます。