## ジョブメモリー登録時の注意

ジョブメモリーを登録する場合、次の制限があります。

- 手差しトレイの用紙サイズや紙質を選択するジョブメモリーを登録する場合は、用紙サイズと紙質の両方を登録してください。用紙サイズだけ、または紙質だけを登録すると、ジョブメモリーを正しく呼び出せないことがあります。

- ジョブメモリー登録中に、次の操作を実施すると、ジョブメモリーの登録、および登録されたジョブメモリーが正しく実行できないことがあります。

  - 用紙トレイの抜き差し

  - 手差しトレイへの用紙のセットまたは再セット

  - DocuLyzerへのカードの抜き差し操作

- ジョブメモリー登録後に、次の操作を実行すると、登録されたジョブメモリーが正しく呼び出せないことがあります。

  - ジョブメモリーに複製管理機能が登録されている場合に、複製管理機能の初期値をジョブメモリー登録時から変更した場合

  - 親展ボックスを操作するジョブメモリーで、操作の対象となる親展ボックスのパスワードがジョブメモリー登録時と異なる場合

  - 操作パネルの設定を変更した場合

  - ［仕様設定/登録］＞［仕様設定］＞［コピー設定］＞［プリセットボタンの設定］で内容を変更した場合

  - 宛先表やジョブフローの一覧から選択する場合

  - オプション（フィニッシャーなど）の変更によりボタンが機能しなくなった場合

  - ミリ、インチなど単位設定を変更した場合

  - ジョブ確認（保存文書）で文書一覧から文書を選択する場合

  - スクロールバーによる項目選択

- ホーム画面または機能リストのカスタマイズにより、ボタンの位置や設定項目の表示順を変更した場合は、ジョブメモリーを登録しなおす必要があります。

- ジョブメモリーには、次の機能や操作を登録することはできません。

  - ジョブメモリーの登録や実行

  - EP診断

  - 各仕様の設定

  - ホーム画面の［文書プリント］ボタン、［デジカメプリント］ボタン

  - ホーム画面の［スキャナー(USBメモリー保存)］ボタン

  - ホーム画面の［ジョブフロー］ボタン、［外部アクセス］ボタン（ApeosPortシリーズのみ）

  - ファクス/インターネットファクス、スキャナー（メール送信）、スキャナー（PC保存）の宛先表

  - 選択できないボタン

  - ホーム画面の［言語切り替え］ボタン

  - ホーム画面の［画面輝度調整］ボタン

  - プレビュー表示時のスクロール操作

  - ドラッグおよびフリック操作

  - スキャナー（PC保存）の［ネットワーク参照］ボタン

  - BMLinkSの［ネットワーク保存］＞［保存先を選択］ボタン

  - スキャナー（メール送信）のアドレス編集操作（［宛先名/メールアドレス］や［送信者アドレス］を選択すると表示されるポップアップメニューの［キーボード］、［削除］、［確認/変更］）

  - 電源/ 節電ボタン

- 自動リセット機能でのタイムアウト、ポップアップ画面（紙づまり画面など）の表示などによって、ジョブメモリーの登録操作は中止されます。

- ファクス装着時にはワンタッチボタンが使用できます。