## 複製管理

複製管理とは、書類の複製を抑制するために、用紙の背景全体に文字列や背景パターンを印字する機能です。

ここでは、複製管理機能で印字する日付や文字列、背景パターン、隠し印刷に関する設定をします。

### 印字する日付の形式

印字する日付の形式を設定します。ここで設定した値は、アノテーション、複製管理、強制アノテーションで共通になります。

［20yy/mm/dd］、［mm/dd/20yy］、［dd/mm/20yy］、［20yy年mm月dd日］の4種類から選択できます。

［20yy年mm月dd日］は、初期表示言語が［日本語］のときだけ表示されます。

### 隠し印刷初期値

複製管理の隠し印刷の初期値を設定します。

#### しない(スタンプ印刷)

隠し印刷をしません。

#### 浮き出し

隠し印刷を設定してコピーした文書を再度コピーすると、埋め込まれた文字列が、背景パターンに浮き出して印字されます。

#### 白抜き

隠し印刷を設定してコピーした文書を再度コピーすると、埋め込まれた文字列が、背景パターンに白抜きで印字されます。

### 文字列初期値

複製管理で印字される文字列を設定します。

［禁複写］、［コピー］、［複写］と［文字列登録1 ～ 3］で登録した文字列から選択できます。

参照

- ユーザー登録文字列は、文字列登録1～3を参照してください。

### 文字列の大きさ

複製管理で印字される文字の大きさを設定します。

24～80ポイントの範囲で1ポイント単位で設定できます。

### 背景パターン

隠し印刷で使用する文字列を埋め込むための、背景パターンを設定します。

［ウェーブ］、［サークル］、［ストライプ］、［チェーン］、［ビーム］、［ひし形］、［ひまわり］、［扇］の8種類のパターンから選択できます。

### 印刷の色

複製管理の隠し印刷の文字の色を設定します。

［黒］、［マゼンタ］、［シアン］から選択できます。

補足

- ファクス送信の場合は、本設定に関係なく黒になります。

### 印刷の濃度

複製管理で印字される文字の濃度を設定します。

［うすく］、［ふつう］、［こく］から選択できます。

### 文字/背景コントラスト

複製管理で印字される文字/背景のコントラストを設定します。

コントラスト1～9から選択できます。［サンプルリストの出力］でプリントしたサンプルを参考にして設定してください。

### 強制複製管理-コピー

コピーをしたときに、強制的に複製管理するかどうかを設定します。［する］に設定すると、コピー機能の［複製管理］が［する］に固定され、変更できなくなります。

印字される文字列は、ユーザー管理番号、本機のID、印刷日時です。

補足

- ユーザーに強制印字を一時的に解除する権限を与えることもできます。詳しくは、権限グループ登録を参照してください。

- ユーザー管理番号は、認証モードの設定によって印字されない場合があります。

### 強制複製管理-クライアントプリント

コンピューターからプリントをしたときに、強制的に複製管理するかどうかを設定します。

本機の設定を優先する場合は［本体の設定を優先］を、TrustMarkingBasic（別売）などのソフトウェアやプリントサーバーの設定を優先する場合は、［クライアントの設定を優先］を選択します。

［本体の設定を優先］を選択した場合は、ユーザー情報またはユーザー管理番号、本機のID、印刷日時が印字されます。

補足

- この設定は、複製管理とペーパーセキュリティーで共通です。

- ユーザー管理番号は、認証モードの設定によって印字されない場合があります。

### 強制複製管理-ボックスプリント

親展ボックスからプリントをしたときに、強制的に複製管理するかどうかを設定します。

印字される文字列は、ユーザー管理番号、本機のID、印刷日時です。

補足

- ユーザーに強制印字を一時的に解除する権限を与えることもできます。詳しくは、権限グループ登録を参照してください。

- ユーザー管理番号は、認証モードの設定によって印字されない場合があります。

### 強制複製管理-メディアプリント

文書プリント、デジカメプリントをしたときに、強制的に複製管理するかどうかを設定します。

印字される文字列は、ユーザー管理番号、本機のID、印刷日時です。

補足

- ユーザーに強制印字を一時的に解除する権限を与えることもできます。詳しくは、権限グループ登録を参照してください。

- ユーザー管理番号は、認証モードの設定によって印字されない場合があります。

### 文字列登録1～3

複製管理で印字される文字列を登録します。全角16文字（半角32文字）まで入力できます。登録した文字列は、［文字列初期値］に表示されます。

### サンプルリストの出力

背景のコントラストが異なる複数のサンプルをプリントします。プリントサンプルをもとに、［文字/背景コントラスト］を設定してください。