## 自動両面原稿送り装置C2-PC

注記

- ApeosPort-VII C7773/C6673、DocuCentre-VII C7773/C6673に標準で搭載されます。

#### 原稿送り装置の種類

1パス両面原稿送り装置

#### 原稿サイズ

最大：A3、11×17”

最小：A6*

*: 非定形サイズの場合は、84×139.7 mm です。

#### 用紙坪量

38 ～ 200 g/m2（両面時：50 ～ 200 g/m2）

#### 原稿積載枚数

250枚

注記

- 弊社P 紙の場合です。

#### 原稿読み取り速度

- コピー時

  ＜ApeosPort-VII C7773、DocuCentre-VII C7773＞

  モノクロ：70 枚/分、カラー：70 枚/分（A4 片面）

  モノクロ：70ページ/分、カラー：70ページ/分（A4 両面）

  ＜ApeosPort-VII C6673、DocuCentre-VII C6673＞

  モノクロ：65 枚/ 分、カラー：65 枚/ 分（A4 片面）

  モノクロ：65ページ/分、カラー：65ページ/分（A4 両面）

- スキャン時

  モノクロ: 135枚/分、カラー: 135枚/分

  （1パス両面読み取り時モノクロ：270ページ/分、カラー：270ページ/分）

  ［当社標準原稿（A4）200 dpi、親展ボックスまで］

  注記

  - 原稿によって読み取り速度は異なります。