## ジョブメモリーを登録する

ジョブメモリーには、1つのジョブメモリーに最大で100の操作ステップを記憶させることができます。登録できるジョブメモリーは40個です。

なお、ジョブメモリーの1番と2番、または1～12番に登録した内容は、ワンタッチボタンの〈M01〉～〈M02〉ボタン、または〈61〉～〈M02〉ボタンでも対応できるようになります（ファクス取り付け機）。

ジョブメモリーに操作ステップを登録する方法について説明します。

注記

- ジョブメモリー登録後に、コメントや用紙トレイの用紙サイズなどの登録内容や、仕様設定で初期値を変更すると、ジョブメモリーの登録内容も変更されます。

補足

- 仕様設定、ジョブフロー、および宛先表を使用するサービスの内容は登録できません。

- ショートカットメニューから［割り込み］を選択した場合や、自動リセット機能でのタイムアウト、ポップアップ画面（紙づまり画面など）の表示などによって、ジョブメモリーの登録操作は中止されます。

- ワンタッチボタンは、次のどちらかの登録方法で割り当てることができます。

  - ［タイプ1］
    1～70は短縮宛先番号用（登録した短縮宛先番号の0001～0070に対応）で、M01～M02は、ジョブメモリー用（登録したジョブメモリーの1番と2番に対応）

  - ［タイプ2］
    1～60は短縮宛先番号用（登録した短縮宛先番号の0001～0060に対応）で、61～70、M01、M02は、ジョブメモリー用（登録したジョブメモリーの1～12番に対応）

1. ［登録］を押します。

2. 登録する番号を選択します。

   補足

   - 登録済みのボタンには上書きできません。

3. 登録する機能を設定します。

   補足

   - ジョブメモリーの登録中は、画面上部に［登録中止］と［登録完了］が表示されます。

     登録を中止する場合は、［登録中止］を押します。

4. ［登録完了］を押して、操作を終了します。

   補足

   - 登録したジョブメモリーに名前を付けないと、「名称未設定」と表示されます。

   参照

   - 登録したジョブメモリーに名前を付ける方法については、ジョブメモリーの名称を登録/変更するを参照してください。