## スキャナー(USBメモリー保存)の設定

スキャナー(USBメモリー保存)について説明します。

### 使用できるUSB メモリーの条件

スキャナー(USBメモリー保存)とは、本機のパネル前面のUSBメモリー差込口にUSBメモリーを挿入して、スキャンデータを直接USBメモリーに保存できます。

- 最大容量128GバイトまでのUSBメモリー

- FAT12、FAT16、FAT32、VFAT（ロングネーム）対応のUSBメモリー

補足

- ソフトウェアによって暗号化されたUSBメモリーは、使用できません。

### CentreWare Internet Servicesで設定できる項目

CentreWare Internet Servicesを使用して、スキャナー(USBメモリー保存)機能を有効/無効に切り替えができます。無効に設定すると、ホーム画面にスキャナー(USBメモリー保存)が表示されなくなり、利用できません。

参照

- CentreWare Internet Servicesで設定できる項目については、CentreWare Internet Services 画面の右上にある［ヘルプ］をクリックして表示される、ヘルプを参照してください。

- CentreWare Internet Servicesの起動方法は、CentreWare Internet Servicesを起動するを参照してください。

注記

- CentreWare Internet Servicesのヘルプを表示するには、インターネットに接続できる環境が必要です。通信費用はお客様の負担になりますのでご了承ください。