# プリントオプションの設定

プリントオプションの設定は、［文書プリント］画面または［デジカメプリント］画面の機能リストで設定します。

## 文書プリント

項目 | 設定値
--- | ---
部　数 | 1～999部の範囲で1部単位に指定できます。
カラーモード | フルカラー、白黒
用紙選択 | 自動、トレイ1～6 補足 ［自動］またはA3、B4、A4、A4、B5、B5、A5、A5、8.5 x 11"、8.5 x 11"、8.5 x 14"、11 x17" がセットされている用紙トレイを選択してください。 ［自動］を選択した場合、文書のサイズに合わせた用紙トレイが自動的に選択されます。文書が非定形サイズの場合は、デフォルト用紙サイズ（初期設定はA4）が選択されます。 使用したいトレイが表示されていないときは、［他のトレイ］を押して表示される画面で、トレイを選択してください。 ［他のトレイ］または［詳細設定］を押して［手差し］を選択した場合は、［用紙サイズ］と［用紙種類］が設定できます。 用紙サイズ A3、B4、A4、A4、B5、B5、A5、A5、8.5 x 11"、8.5 x 11"、8.5 x 14"、11 x 17" 用紙種類 画面に表示される用紙種類が選択できます。
両面プリント | しない、長辺とじ、短辺とじ
ホチキス/パンチ | ホチキス/パンチ位置が選択できます。 画面に表示されていない位置を設定したいときは、［詳細設定］を押します。 注記 複数の文書を選択してプリントすると、すべての文書がまとめてホチキスされます。文書ごとにホチキス留めしたい場合は、1文書ずつプリントしてください。
まとめて1枚(Nアップ) | しない、2枚→1枚(2アップ)、4枚→1枚(4アップ)
スムージング | しない、する

補足

- 選択した用紙サイズに合わせて、自動的に拡大または縮小してプリントします。

- 機能リストの表示内容は、オプションの組み合わせにより変更することがあります。