## カラーモード（コピーの色を選択する）

コピーをするときのカラーモードを設定できます。

補足

- カラーモードの制限が設定されている場合、コピーできる色が制限されます。詳しくは、サービスの利用制限を参照してください。

#### 自動

原稿の色を自動的に判断し、原稿がカラーであればフルカラーで、白黒であれば黒1色でコピーします。

補足

- 原稿によっては、カラーまたは白黒の判別が実際と異なる場合があります。

  本機が原稿を判別するレベルは、変更できます。詳しくは、白黒/カラー分離レベルを参照してください。

#### フルカラー

フルカラーでコピーします。

#### 白黒

原稿の色にかかわらず、白黒でコピーします。

#### ２色カラー, 赤/黒

カラー原稿を、設定されている2色でコピーします。

参照

- 表示されている2色を変更できます。詳しくは、2色カラー-抽出部のコピー色と2色カラー-抽出部外のコピー色を参照してください。

#### 単色カラー, 赤

原稿の色にかかわらず、設定されている１色でコピーします。

参照

- ［他のカラーモード...］＞［単色カラー］＞［色指定］を選択して表示される画面で、赤色をほかの色に変更できます。詳しくは、単色カラー-色指定を参照してください。

#### 他のカラーモード...

［カラーモード］画面を表示します。［カラーモード］画面で色を設定します。

参照

- 詳しくは、［カラーモード］画面を参照してください。

### ［カラーモード］画面

フルカラー、2 色カラー、および単色カラーの色を設定できます。

参照

- ユーザー登録色について詳しくは、登録色を参照してください。

#### 自動

原稿の色を自動的に判断し、原稿がカラーの場合はフルカラーで、白黒の場合は黒1色でコピーします。

#### フルカラー

イエロー、マゼンタ、シアン、ブラックの4色すべてのトナーを使って、フルカラーでコピーします。

#### 白黒

原稿の色にかかわらず、白黒でコピーします。

#### ２色カラー

原稿の色を、指定された抽出色とそれ以外の色に分けて、指定した2色でコピーします。［２色カラー］を押すと、次の項目を設定できます。

##### 抽出色の指定

［抽出色の指定］を押して表示された［抽出色の指定］画面で、原稿から読み取る（抽出する）色を指定します。

###### 黒以外

黒以外の色を読み取ります。

###### 色指定

6種類の固定色から、1色または複数の色を選択して、読み取る色を設定できます。

##### 抽出部分のコピー色

［抽出部分のコピー色］を押して表示された［抽出部分のコピー色（Y,M,C）］画面で、抽出した色をどの色でコピーするかを指定します。

7種類の固定色、または6種類のユーザー登録色から選択できます。

##### 抽出部分外のコピー色

［抽出部分外のコピー色］を押して表示された［抽出部分外のコピー色（Y,M,C）］画面で、抽出した以外の部分の色をどの色にするかを指定します。

7種類の固定色、または6種類のユーザー登録色から選択できます。

#### 単色カラー

原稿を指定した色1色でコピーします。［単色カラー］を押すと、［色指定］が表示されます。［色指定］を押して表示された［色指定 (Y,M,C)］画面で、1色を指定します。

6種類の固定色、または6種類のユーザー登録色から選択できます。