## 用紙トレイ1～4に用紙をセットする

用紙トレイ1～4に用紙をセットする手順について説明します。

コピーやプリント中に用紙がなくなると、操作パネルのディスプレイにメッセージが表示されます。メッセージに従って、用紙を補給してください。用紙を補給すると自動的にコピーやプリントが再開されます。

補足

- 用紙を用紙トレイにセットする前に、用紙をよくさばいてください。用紙のくっつきをなくして、紙づまりを起こしにくくします。

1. 用紙トレイを、手前に止まるところまで引き出します。

   注記

   - 本機がジョブを処理しているあいだは、ジョブで使用している用紙トレイを引き出さないでください。

   - 紙づまりや用紙セットの間違いをしないために、用紙トレイに残っている用紙の上に用紙を補給しないでください。

   - すべての用紙トレイを同時に引き出すと、機械全体が傾き、転倒などによりケガの原因となるおそれがあります。

2. 用紙がセットされている場合は、用紙を取り出します。

3. 2か所の用紙ガイドレバーをつまみながら、ガイドをそれぞれ用紙サイズに合った位置まで移動します。

   補足

   - B4以上の用紙をセットする場合は、用紙後端ガイドを用紙サイズに合わせます。用紙後端ガイドをつまんで用紙トレイから外し、ガイドにある用紙サイズの穴を用紙トレイの突起に差し込んでください。

4. コピー、またはプリントする面を上にして、用紙の先端を左側にそろえてセットします。

   注記

   - 用紙上限線（「MAX」の位置）を超える量の用紙をセットしないでください。紙づまりや故障の原因になります。

   - 用紙トレイ1～4の右側空きスペースには、用紙や物を置かないでください。紙づまりや故障の原因になります。

   各種用紙については、次のようにセットします。

   ##### 穴あき用紙の場合

   ##### はがきの場合

   - 郵便はがき

   - 郵便往復はがき

5. 奥に突き当たるところまで、用紙トレイをゆっくりと押し込みます。

   注記

   - 用紙トレイを押し込むときは、ゆっくりと押し込んでください。トレイを勢いよく押し込むと、故障の原因になります。

6. 用紙の種類を変更した場合は、用紙トレイに、用紙種類を設定します。

   参照

   - 用紙の種類の設定は、用紙の設定を変更するを参照してください。

### 封筒/はがきトレイ装着時

封筒/はがきトレイ（オプション）を標準のトレイ１の代わりに装着すると、トレイに封筒をセットできます。

注記

- 封筒/はがきトレイはトレイ１の場所に装着してください。他のトレイの場所に装着すると、故障の原因になります。

- 封筒/はがきトレイと標準のトレイ１は同時に装着できません。

- 封筒/はがきトレイを使うときは、機械管理者モードで、［トレイ1の種別］の［封筒トレイ使用可能］を選択し、［用紙トレイのサイズ/用紙種類/属性設定］の［トレイ1］画面で［封筒/はがきトレイ］をチェックしてください。詳しくは、トレイ1の種別と用紙トレイのサイズ/用紙種類/属性設定を参照してください。

1. 封筒/はがきトレイを、手前に止まるところまで引き出します。

   注記

   - 本機がジョブを処理しているあいだは、ジョブで使用している用紙トレイを引き出さないでください。

   - 紙づまりや用紙セットの間違いをしないために、封筒/はがきトレイに残っている用紙の上に用紙を補給しないでください。

   - すべての用紙トレイを同時に引き出すと、機械全体が傾き、転倒などによりケガの原因となるおそれがあります。

2. 用紙がセットされている場合は、用紙を取り出します。

3. 2か所の用紙ガイドレバーをつまみながら、ガイドをそれぞれ用紙サイズに合った位置まで移動します。

4. コピー、またはプリントする面を上にして、用紙の先端を左側にそろえてセットします。

   ##### はがきの場合

   - 郵便はがき

   - 郵便往復はがき

   ##### 封筒の場合

   - 和封筒

   - 洋封筒

   - のりやシールが付いた封筒

   注記

   - 用紙上限線（「MAX」の位置）を超える量の用紙をセットしないでください。紙づまりや故障原因になります。

   - 封筒/はがきトレイの右側空きスペースには、用紙や物を置かないでください。紙づまりや故障の原因になります。

5. 奥に突き当たるところまで、トレイをゆっくりと押し込みます。

   注記

   - 封筒/はがきトレイを押し込むときは、ゆっくりと押し込んでください。トレイを勢いよく押し込むと、故障の原因になります。

6. 用紙の種類を変更した場合は、用紙トレイに、用紙種類を設定します。

   参照

   - 用紙の種類の設定は、用紙の設定を変更するを参照してください。

   注記

   - 封筒トレイでは、封筒のサイズを自動検知できません。操作パネルで封筒のサイズを選択してください。封筒のサイズの選択方法について、詳しくは、用紙選択（コピーする用紙を選択する）を参照してください。