## 中とじフィニッシャーC3（オプション）

#### トレイ形式

- 排出トレイ：ソート/スタック

- フィニッシャートレイ：ソート（オフセット可）/スタック（オフセット可）

- 製本トレイ：ソート/スタック

#### 用紙サイズ

- 排出トレイ

  最大：12×19”（305×483 mm）

  最小：郵便はがき（日本郵便製）

- フィニッシャートレイ

  最大：12×19”（305×483 mm）

  最小：B5

#### 用紙坪量

- 排出トレイ：52～300 g/m2

- フィニッシャートレイ：52～300 g/m2

注記

- 52～55 g/m2は、出力紙により正しく収容できない場合があります。

#### トレイ容量

- 排出トレイ：500枚（A4）

- フィニッシャートレイ

  - ステープルなしの場合
    A4：1,500枚
    B4以上：1,500枚
    ミックススタック：300枚

  - ステープルありの場合
    A4：200部または1,500枚
    B4以上：100部または1,500枚
    ミックススタック：70部または200枚

- 製本トレイ：20部

注記

- 弊社P紙の場合です。

- ミックススタックは、小さいサイズの上に大きいサイズの用紙が積載された場合です。

- 製本トレイの容量は、同サイズの用紙での出力時です。

#### ステープル

- 最大ステープル枚数：50枚（90 g/m2以下）

  注記

  - オプションのフィニッシャーC3ステープルユニット 65枚を装着すると最大65枚まで可能です。
    ただし、用紙の種類によっては、用紙がずれたり、正しくステープルされない場合があります。

  - オプションの紙折りユニット CD1 を併用した場合、Z折りした用紙をステープルできますが、A3、11×17”の用紙をZ折りすると、1枚で10枚分の厚みになるため、最大ステープル枚数が少なくなります。
    1枚あたり10枚に換算した枚数が最大ステープル枚数となります。同様に、その他のサイズでは、1枚あたり20枚に換算した枚数になります。
    また、印刷された用紙のカールが強いと、正しくステープルできない場合があります。

- ステープル用紙サイズ

  最大：A3、11×17”

  最小：B5

- ステープル用紙坪量

  52～300 g/m2

- ステープル箇所

  1か所

  2か所

#### パンチ

- パンチ数：2/4穴、または2/3穴（US規格）

- パンチ用紙サイズ

  A3、11×17"、B4、A4*、A4、レター*、レター、B5、7.25×10.5"（184×267 mm）、8×10"（203×254 mm）、8×10"（203×254 mm）、十六開（194×267 mm）、表紙A4（223×297 mm）、9×11"（229×279 mm）、215×315 mm、8.5×13"（216×330 mm）、リーガル、11×15"（279×381 mm）、八開（267×388 mm）

*: 3穴は使用できません。

- 用紙坪量：52～220 g/m2

注記

- オプションのフィニッシャーC3 パンチユニット2/4穴 またはフィニッシャーC3 パンチユニット2/3穴（US 規格）が必要です。

- パンチユニット2/4穴で2穴または4穴に切り替えが、パンチユニットUS 2/3穴（US 規格）で2穴または3 穴に切り替え可能です。

#### 中とじ/二つ折り

- 最大枚数

  中とじ：16枚（90 g/m2 以下）、二つ折り：5枚（90 g/m2 以下）

注記

- 利用する用紙坪量により枚数は変わります。用紙サイズや用紙種類によっては冊子が開いてしまう場合があります。

- 用紙サイズ

  最大：SRA3（320×450 mm）、12×18”（305×457 mm）

  最小：B5

- 用紙坪量

  中とじ：60 ～ 300 g/m2、二つ折り：60 ～ 300 g/m2

#### 大きさ

幅790×奥行589×高さ1,056 mm（中とじフィニッシャーC3）

幅1,025×奥行き726×高さ1,056 mm（中とじフィニッシャーC3 + 紙折りユニットCD1）

注記

- オプションのトランスポートユニットH3を装着し、延長トレイを最大に伸ばしたときの数値です。

#### 質量

66 kg（中とじフィニッシャーC3）

118 kg（中とじフィニッシャーC3+紙折りユニットCD1）

注記

- トランスポートユニットH3の質量を含みます。

#### 本体接続時の占有寸法

幅1,831×奥行793 mm（本体＋中とじフィニッシャーC3 ）

幅2,068×奥行793 mm（本体＋中とじフィニッシャーC3 ＋紙折りユニットCD1）

注記

- 本体＋トランスポートユニット H3 ＋中とじフィニッシャーC3、延長トレイ引出し時、手差しトレイを最大に伸ばしたとき。