## インデックスプリント

デジカメプリントモードの場合に、30x40mmの縮小画像の一覧とインデックス番号、ファイル名、メディアへの書き込み日時がプリントされます。

インデックスプリントでは、部数（1～999部の範囲で1部単位に指定可能）だけ設定できます。部数以外の項目は、画面に表示されている設定（インデックスプリントモード実行前の、デジカメプリントの設定）でプリントされます。設定を変更したい場合は、インデックスプリントのチェックを外してから設定を変更して、インデックスプリントを実行してください。なお、設定値は本機を再起動すると初期値に戻ります。

インデックスプリントを選択した場合に制限される項目は、次のとおりです。

項目 | 設定値
--- | ---
カラーモード | フルカラーのみ
用紙選択 | トレイ1～6 補足 設定されている用紙トレイに、A3、A4、またはレター（8.5×11"）の用紙がセットされている必要があります。
両面プリント | しない
ホチキス/パンチ | 設定できません。
まとめて1枚(Nアップ) | 設定できません。