## フィニッシャーB3（オプション）

#### トレイ形式

ソート（オフセット可）/ スタック（オフセット可）

注記

- 工場出荷時の初期値は、「オフセット排出しない」に設定されています。お客様のご使用に合わせ変更が可能です。

- 用紙坪量257 g/m2以上、および用紙幅210 mm未満は、オフセットせずに排出されます。

#### 用紙サイズ/用紙坪量

- 最大：A3、11×17"

- 最小：A5

- 52 ～ 300 g/m2

注記

- A3、11×17" より大きいサイズ、またはA5 より小さいサイズはセンター部に排出されます。

- 52 ～ 55 g/m2、257g/m2以上 は、出力紙により正しく収容できない場合があります。

#### トレイ容量

- ステープルなしの場合

  A4：2,000 枚

  B4 以上：1,000 枚

  ミックススタック*1：300 枚

- ステープルありの場合

  A4： 1 か所の場合、100 部または1,000 枚

  2 か所の場合、75 部または750 枚

  B4 以上：75 部または750 枚

  中とじ/ 折り目をつけた場合*2：50 部または600 枚

  折り目をつけた場合*2：500 枚

*1: 小さいサイズの上に大きいサイズの用紙を積載することをいいます。

*2: 中とじ/ 折り目機能はオプションのフィニッシャーB3中とじユニットが必要です。折りたたみやすいように折り目をつけます。中とじ/ 折り目を指定した出力の後は、トレイから用紙を取り除かないと、次のジョブは出力されない場合があります。また、小さいサイズの上に中とじ/ 折り目を指定した出力の場合も、トレイから用紙を取り除かないと排出されない場合があります。

注記

- 弊社P 紙の場合です。

#### ステープル

- 最大ステープル枚数：

  50 枚（90 g/m2 以下）

- ステープル用紙サイズ：

  最大：A3、11×17"

  最小：A5

- ステープル用紙坪量：

  52～256g/m2

- ステープル箇所：

  1 か所

  2 か所

#### パンチ

- パンチ数：2穴/4穴または2穴/3穴（US規格）

- パンチ用紙サイズ：A3、11×17"、B4*2、A4*1、A4 、レター*1、 レター、B5*1、B5*2、A5*1、A5*1

  *1: 3穴、4穴は使用できません。

  *2: 4穴は使用できません。

- 用紙坪量：52～220 g/m2

注記

- パンチ機能はオプションのフィニッシャーB3パンチユニット2/4穴、またはフィニッシャーB3パンチユニット2/3穴（US規格）が必要です。

#### 中とじ/ 折り目

- 最大枚数：

  中とじ15 枚、折り目5枚

- 用紙サイズ：

  最大：A3、11×17"

  最小：A4、レター

- 用紙坪量：

  中とじ：64 ～ 80 g/m2、折り目：64 ～ 105 g/m2

注記

- 中とじ/折り目機能を利用するには、オプションのフィニッシャーB3中とじユニットが必要です。折りたたみやすいように折り目をつけます。中とじ/折り目を指定した出力の後は、トレイから用紙を取り除かないと、次のジョブは出力されません。また、小さなサイズの上に中とじ/折り目を指定した出力の場合も、トレイから用紙を取り除かないと排出されません。

- 中とじの表紙は最大220 g/m2（厚紙2）まで選択可能です。

#### 大きさ/質量

幅592×奥行653 ×高さ1041 mm、25 kg

幅592×奥行673 ×高さ1079 mm、35 kg (中とじユニット装着時）

注記

- 本体内に収まる接続部は除いた値です。

#### 本体接続時の占有寸法

＜ ApeosPort-VII C7773/C6673、DocuCentre-VII C7773/C6673 ＞

幅1643 × 奥行793 mm

中とじユニット装着時：幅1643× 奥行793 mm

＜ ApeosPort-VII C5573/C4473/C3373/C3372/C2273、DocuCentre-VII C5573/C4473/C3373/C3372/C2273 ＞

幅1643 ×奥行723 mm

中とじユニット装着時：幅1643×奥行723 mm

注記

- 本体＋フィニッシャーB3、延長トレイ引き出し時、手差しトレイ最大伸長時。