## スキャナー（マイフォルダ保存）の設定

スキャナー（マイフォルダ保存）の設定について説明します。

補足

- この機能は、ApeosPort シリーズだけが対応しています。

### Step1 事前準備

スキャナー（マイフォルダ保存）とは、本機の認証モードが外部認証のときに、認証ユーザーに応じて異なる転送先にスキャン文書を転送できる機能です。スキャナー（マイフォルダ保存）を利用するには、次の環境が必要です。

#### 外部認証システム

スキャナー（マイフォルダ保存）を利用するには、外部認証システムが必要です。

参照

- 外部認証システムについては、認証システム を参照してください。

#### 転送先のコンピューター

転送先のコンピューターには、本機でサポートしているOSが必要です。

OS XまたはmacOSの場合は、共有できるユーザーアカウントが必要です。

参照

- 対応OS について詳しくは、主な仕様 を参照してください。

### Step2 SMBポートの起動とTCP/IPの設定

スキャナー（マイフォルダ保存）を使用するためにSMBポートを起動し、IPアドレスなどを設定します。本機で設定する手順を説明します。

補足

- CentreWare Internet Servicesを使用して設定することもできます。設定方法は、CentreWare Internet Servicesを参照してください。

1. ［仕様設定/登録］画面を表示します。

   参照

   - 詳しくは、仕様設定の流れを参照してください。

2. SMBポートを起動します。

   1. ［ネットワーク設定］を押します。

   2. ［ポート設定］を押します。

   3. ［SMBクライアント］を選択し、［確認/変更］を押します。

   4. ［SMBクライアント-ポート］を選択し、［確認/変更］を押します。

   5. ［起動］を選択し、［決　定］を押します。

   6. ［仕様設定/登録］画面が表示されるまで、［閉じる］を押します。

3. IPアドレスなどを設定します。

   すでにIPアドレスが設定されている場合は、この手順は不要です。DHCPやBOOTP環境がある場合は、取得方法だけを設定します。アドレスが自動で取得できないときや、手動で設定するときはIPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスの設定状態を確認します。

   参照

   - IPアドレスの設定については、プロトコル設定を参照してください。

4. ［仕様設定/登録］画面が表示されるまで、［閉じる］を押します。

5. ［×］を押します。

   補足

   - 設定内容によっては、再起動が必要です。画面が表示されたら再起動してください。

6. 機能設定リストをプリントし、SMBクライアントポートの起動とTCP/IPの設定を確認します。

   参照

   - 機能設定リストのプリント方法は、レポート/リストの出力を参照してください。

### Step3 外部認証の設定

本機の認証モードを外部認証に設定します。

補足

- CentreWare Internet Servicesを使用して設定することもできます。設定方法は、CentreWare Internet Servicesを参照してください。

1. ［仕様設定/登録］画面を表示します。

   参照

   - 詳しくは、仕様設定の流れを参照してください。

2. 認証モードを外部認証に設定します。

   1. ［認証/セキュリティ設定］を押します。

   2. ［認証の設定］を押します。

   3. ［認証方式の設定］を押します。

   4. ［外部認証］を選択し、［決 定］を押します。

   5. ［はい(変更/削除)］を押します。

   6. ［仕様設定/登録］画面が表示されるまで、［閉じる］を押します。

3. 使用する外部認証サーバーの設定をします。

   ［Kerberos］、［LDAP］、［SMB］、［Authentication Agent］、［Azure Active Directory］が設定できます。

   補足

   - 外部認証サーバーに、ApeosWare Management Suiteを使用する場合は、［Authentication Agent］を選択してください。

   参照

   - 外部認証サーバーの設定については、認証システムを参照してください。

   1. ［仕様設定］を押します。

   2. ［ネットワーク設定］を押します。

   3. ［外部認証サーバー/ディレクトリサービス設定］を押します。

   4. ［認証システムの設定］を押します。

   5. ［認証システム］を選択し、［確認/変更］を押します。

   6. 使用する外部認証サーバーを選択し、［決 定］を押します。

   7. ［閉じる］を押します。

   補足

   - 選択した外部認証サーバーに認証などの設定をしていないときは、［外部認証サーバー/ディレクトリサービス設定］で設定してください。［LDAPサーバー/ディレクトリサービス設定］は、選択した外部認証サーバーにかかわらず設定が必要です。

     - Kerberosサーバー設定については、Kerberosサーバー設定を参照してください。

     - LDAPサーバー/ディレクトリサービス設定については、LDAPサーバー/ディレクトリサービス設定を参照してください。

     - SMBサーバー設定については、SMBサーバー設定を参照してください。

4. ［仕様設定/登録］画面が表示されるまで、［閉じる］を押します。

5. ［×］を押します。

   補足

   - 設定内容によっては、再起動が必要です。画面が表示されたら再起動してください。

6. 機能設定リストをプリントし、外部認証サーバー/ディレクトリサービスの設定を確認します。

   参照

   - 機能設定リストのプリント方法は、レポート/リストの出力を参照してください。

### Step4 スキャナー（マイフォルダ保存）の設定

CentreWare Internet Servicesを使用して、スキャナー（マイフォルダ保存）を設定します。

1. CentreWare Internet Servicesを起動します。

   参照

   - 詳しくは、CentreWare Internet Servicesを起動するを参照してください。

2. スキャナー（マイフォルダ保存）の機能を有効にします。

   1. ［プロパティ］タブをクリックします。

   2. ［サービス設定］をクリックします。

   3. ［スキャナー（マイフォルダ保存）］をクリックします。

   4. ［一般］をクリックします。

   5. ［状態］で、［起動］にチェックを付けます。

   6. 転送時に転送先を変更できるようにする場合は、［転送先の変更制限］の［変更可能］にチェックを付けます。

      補足

      - ここでチェックを付けておくと、スキャナー（マイフォルダ保存）実行時に、操作パネルで転送先フォルダーを変更できます。 チェックを付けないと、転送先を手順3 で指定したフォルダーから変更できません。

3. 転送先のフォルダーを指定します。

   補足

   - Azure Active Directoryを使用する場合は、［システムデータによって決定］を選択します。

   ##### LDAP（ディレクトリサービス）サーバーの情報を使用して、認証ユーザーごとに指定されたフォルダーに転送する場合

   1. ［起点フォルダの決定方法］の［LDAPによって決定］にチェックを付けます。

      初期設定では、LDAP（ユーザー情報管理）サーバーに登録されたユーザーの、ユーザープロファイルの［homeDirectory］に指定されているフォルダーが転送先に指定されています。

      補足

      - 転送先フォルダーを変更する場合は、［LDAPの起点フォルダ設定］をクリックして、［ホームディレクトリ］に、転送先フォルダーの設定をした属性型名を入力し、［新しい設定を適用］ボタンをクリックします。

      - ［LDAPの起点フォルダ設定］をクリックして表示される［LDAPユーザーの関連付け］画面は、［プロパティ］＞［ネットワーク設定］＞［プロトコル設定］＞［LDAP］＞［LDAPユーザーの関連付け］で表示される画面と同じです。

   ##### LDAP（ディレクトリサービス）サーバーの情報を使用しないで、CentreWare Internet Services で設定したフォルダーに転送する場合

   1. ［起点フォルダの決定方法］の［システムデータによって決定］にチェックを付けます。

   2. ［ホームディレクトリのパス］に、転送先のフォルダー名を入力します。

      フォルダー名は、UNC形式（例：\\サーバー名\共有名\フォルダー名\フォルダー名2）で入力してください。

4. 手順3で設定したフォルダーの下にサブフォルダーを指定する場合は、次の設定を行ってください。

   1. サブフォルダーを作成するときは、［サブフォルダの自動作成］にチェックを付け、［サブフォルダ名］に作成するサブフォルダー名を入力します。

   2. 認証時のユーザー名をサブフォルダー名として使用するときは、［パス名へのユーザー名の付加］にチェックを付けます。

   3. ［パス名へのユーザー名の付加］にチェックを付けた場合、［ユーザー名フォルダがなければ自動作成］にチェックを付けると、ユーザー名フォルダーが存在しない場合には、自動的に作成されます。

   4. ［サブフォルダの自動作成］、［パス名へのユーザー名の付加］の両方にチェックを付けた場合は、［パス名のルール］で、サブフォルダー、ユーザー名のどちらを先の階層にするかを指定します。

5. 転送先のコンピューターにアクセスするときの認証情報を指定します。

   ##### 認証時のログインユーザー名にドメイン名を付加する場合

   1. ［認証ユーザーのドメイン使用］の［有効］にチェックを付けます。

   ##### 本機に認証する際に利用したユーザー情報とドメイン情報で転送先のコンピューターにアクセスする場合

   1. ［保存時に使用する認証情報］の［認証ユーザーとドメイン］にチェックを付けます。

   ##### 本機に認証する際に利用したユーザー情報で転送先のコンピューターにアクセスする場合

   1. ［保存時に使用する認証情報］の［認証ユーザー］にチェックを付けます。

   ##### CentreWare Internet Service で本機に設定したログイン名とパスワードで転送先のコンピューターにアクセスする場合

   1. ［保存時に使用する認証情報］の［既定の認証情報］にチェックを付けます。

   2. ［ログイン名］と［パスワード］に転送先コンピューターの認証情報を設定します。 ［ログイン名］は半角97 文字、または全角48 文字＋半角1 文字以内で入力します。 ［パスワード］は半角32文字、または全角16文字以内で入力します。 ［パスワードの確認入力］は［パスワード］の内容を再入力します。

   補足

   - ログイン名を全角48 文字＋半角1 文字以内で設定するときの半角1 文字には、ユーザー名とドメインを連結する「@」や「\」を入力します。

6. ［新しい設定を適用］ボタンをクリックします。

### Step 5 コンピューター側の設定

転送先のコンピューターに転送先フォルダーを作成して、共有フォルダーに設定し、書き込み権限を設定します。

補足

- Mac OSを使用する場合は、システム環境設定にある［共有］の［サービス］タブで［Windowsファイル共有サービス］を［入］に設定する必要があります。