## 表紙付け（表紙を付けてコピーする）

表紙を付けてコピーできます。原稿の先頭ページに別の用紙（色紙/厚紙など）を使って、おもて表紙やうら表紙としてコピーできます。

#### おもて表紙

原稿の先頭ページに、表紙用の別の用紙を付けてコピーします。

##### なし

表紙を付けません。

##### コピーしない

白紙の表紙が付けられます。

##### 表１にコピー(おもて面)

表紙のおもて面に原稿の1ページめをコピーします。

##### 表２にコピー(うら面)

表紙のうら面に原稿の1ページめをコピーします。

##### 表１と表２にコピー(両面)

表紙の両面に原稿の1 ページめと2 ページめをコピーします。

#### うら表紙

原稿の最終ページに、表紙用の別の用紙を付けてコピーします。

##### なし

表紙を付けません。

##### コピーしない

白紙の表紙が付けられます。

##### 表３にコピー(おもて面)

表紙のおもて面に原稿の1ページめをコピーします。

##### 表４にコピー(うら面)

表紙のうら面に原稿の1ページめをコピーします。

##### 表３と表４にコピー(両面)

表紙の両面に原稿の1ページめと2ページめをコピーします。

#### トレイ設定

［表紙付け-トレイ設定］画面が表示されます。

使用するトレイを設定できます。

##### おもて表紙トレイ

おもて表紙に使用するトレイを設定します。

##### うら表紙トレイ

うら表紙に使用するトレイを設定します。

##### 本文に使用するトレイ

本文に使用するトレイを設定します。

参照

- 手差しトレイに設定する場合は、［表紙付け-トレイ設定］画面で［手差し］を選択してください。［手差し］を選択した場合は、［トレイ5(手差し)］画面が表示されます。詳しくは、［トレイ5（手差し）］画面を参照してください。

補足

- 表紙付けを選択しているときは、［トレイ5(手差し)］の［自動サイズ検知］は選択できません。

#### おもて表紙枚数

［おもて表紙］を［コピーしない］に設定しているときに表示されます。白紙のおもて表紙の枚数を指定できます。

#### うら表紙枚数

［うら表紙］を［コピーしない］に設定しているときに表示されます。白紙のうら表紙の枚数を指定できます。