## 封筒/はがきトレイ（オプション）

#### 用紙サイズ

- 定形サイズ：長形3号*、洋長形3号、長形4号*、角形2号*、角形6号、角形20号、洋形2号*、洋形4号、ISO-C4、ISO-C5、郵便はがき（日本郵便製）*、2L*

  *: 自動検知可能。郵便はがき（日本郵便製）の検知には、カストマーエンジニアによる設定が必要です。

- 非定形サイズ：241×372 mm～90×98 mm

#### 用紙坪量

封筒：75～90 g/m2、はがき（2L含む）：106～220 g/m2

#### 給紙容量/給紙段数

50枚×1段

注記

- Ncolor封筒（角形2号）の場合です。

#### 大きさ/質量

幅620×奥行566 ×高さ87 mm、3 kg

#### 本体接続時の占有寸法

基本機能/コピー機能の機械占有寸法に準ずる

注記

- 標準トレイ1と入れ替えて利用するため、本体仕様に準ずる。