## 時刻指定プリント

プリントを指示したデータを一時的に本機内に蓄積させ、指定した時刻にプリントできます。

時刻指定プリントで同時に実施（待機）できるジョブ数は100以下です。また、印刷待機中（指定したプリント時刻より前）に本機の電源を切った場合、指定時刻が過ぎたジョブは、次に本機の電源を入れた直後に自動的に印刷が開始されます。

時刻指定プリントの機能によって保存された文書のプリント、および削除方法について説明します。

参照

- 詳しくは、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。

補足

- ［認証/プライベートプリントの設定］の［受信制御］で、受信したジョブをプライベートプリントまたは認証プリントに保存するように設定した場合は、プリンタードライバーで時刻指定プリントを指示しても、［保存文書］の［時刻指定プリント］には保存されません。

  詳しくは、認証/プライベートプリントの設定を参照してください。

1. ［時刻指定プリント］を押します。

2. プリント、または削除する文書を選択します。

   補足

   - 表示更新アイコンを押すと、最新の情報が表示されます。

   - ［プリント予定時刻］は、プリントを開始する時刻です。

   - 保存文書のリスト表示/サムネール表示の切り替えやプレビュー表示ができます。

   - USBポートから入力されたダイレクトプリントジョブのプレビュー画像は生成されません。

   - 保存文書の一覧画面で、詳細情報を表示するかどうかを設定することができます。詳しくは、プリント文書一覧の詳細表示を参照してください。

   - プリンタードライバーで製本を指定した場合、［製本］アイコンが表示されます。

3. 任意の項目を選択します。

#### 削除

時刻指定プリントで保存されている文書を削除します。

注記

- 削除した文書は、元に戻せません。

#### プレビュー

選択した文書のプレビュー画像を表示します。

補足

- 保存文書のプレビュー画面には、先頭ページのみが表示されます。

- 時刻指定プリントでは、プレビュー画像を回転させることはできません。

##### （ページビュー）

プレビュー画像を全体表示します。

ページビューでは、プレビューエリアの右側にファイル名、プリント予定時刻、ページ数、ホチキス、パンチの設定値が表示されます。

プレビュー画像をダブルタップすると拡大ビューに切り替わります。

##### （拡大ビュー）

プレビュー画像のサイズの拡大/縮小ができます。

拡大ビューでは、以下の操作ができます。

- プレビュー画像をドラッグまたはフリックすると表示位置の移動ができます。

- プレビュー画像をダブルタップすると画像サイズの拡大率を変更できます。

- スライダーをドラッグすると画像サイズの拡大率を変更できます。

##### カラーモード

プリントする文書のカラーモードが表示されます。

##### 両面プリント

片面、両面（短辺とじ）、両面（長辺とじ）が表示されます。

##### 製本

左とじ/ 上とじ、右とじ/ 下とじが表示されます。

補足

- プリンタードライバーで製本を指定した場合に表示されます。

- とじ方向が判明できない場合は、「製本」のみが表示されます。

##### プリント

時刻指定プリントで保存されている文書をプリントします。プリントしたあと、文書は削除されます。また、手動でプリント指示をすると、予定時刻になってもプリントされません。

#### プリント

時刻指定プリントで保存されている文書をプリントします。プリントしたあと、文書は削除されます。また、手動でプリント指示をすると、予定時刻になってもプリントされません。

補足

- 機械管理者モードで［プリント時の確認画面表示］が［しない］に設定されている場合は、確認画面は表示されずに、プリント後に文書は自動的に削除されます。詳しくは、プリント時の確認画面表示を参照してください。

##### はい（プリント開始）

文書のプリントを開始します。プリントしたあと、文書は削除されます。

##### いいえ（開始しない）

文書のプリントを取り消します。