## PC-PR201Hエミュレーションモードでのプリント機能

PC-PR201Hエミュレーションモードで使用できるいくつかのプリント機能について説明します。

### Nアップ

Nアップは、複数ページを縮小して、1枚の用紙にプリントする機能です。

Nアップは、PC-PR201Hモードのエミュレーションモードで利用できます。PCPR201Hモードでは、2アップを利用できます。

### フォーム合成

PC-PR201Hモードでは、あらかじめフォームをプリンターに登録しておき、プリントデータに合成してプリントできます。

操作パネルから、合成するフォームを指定できます。

参照

- フォームの登録については、『リファレンスマニュアル（201H 対応）』をご覧ください。

### バーコード

PC-PR201Hモードでは、バーコードを利用できます。利用できるバーコード規格は、次のとおりです。

- JANコード

- CODE39

- CODABAR

- Industrial 2 of 5

- Matrix 2 of 5

- Interleaved 2 of 5

### フォームについて

本機では、PC-PR201Hを使用して定形のフォームを登録できます。登録できるフォームは、64個です。

参照

- フォームの登録については、『リファレンスマニュアル（201H 対応）』をご覧ください。