# 仕様設定の流れ

仕様を設定/変更するには、機械管理者のUser IDを入力して、機械管理者モードに入る必要があります。

［認証/セキュリティ設定］の［認証の設定］の［パスワードの運用］で、［パスワード使用- パネル入力時］を［する］に設定している場合は、パスワードの入力が必要です。

機械管理者のUser ID およびパスワードは、本機を設置したあと、すぐに変更することをお勧めします。

参照

- 詳しくは、機械管理者情報の設定を参照してください。

ここでは、仕様設定の基本的な操作について説明します。

1. タッチパネルディスプレイの認証情報の表示エリアを押します。

2. 機械管理者のUser IDを入力し、［確定］を押します。

   パスワードを入力する場合は、［次へ］を押し、機械管理者のパスワードを入力して［確定］を押します。

3. ホーム画面の［仕様設定/登録］を押します。

   補足

   - ホーム画面が表示されていないときは、ホームボタンを押してください。

4. ［仕様設定/登録］画面で、設定する項目を選択します。

   補足

   - タブ、［グループ］、［設定］の順に選択してください。

5. 機能を設定したら、［決定］を押します。

6. ［仕様設定/登録］画面に戻るまで、［閉じる］を押します。

7. ［×］を押してホーム画面に戻ります。

   補足

   - 設定を有効にするために本機の再起動が必要な場合は、［再起動］画面が表示されます。画面の指示に従って本機を再起動してください。

     再起動すると、機械管理者モードは自動的に終了します。

8. タッチパネルディスプレイの認証情報の表示エリアを押して、機械管理者モードを終了します。