## 用紙選択（コピーする用紙を選択する）

コピーする用紙のトレイを選択します。

#### 自動

原稿サイズと設定した倍率を基に、適切な用紙トレイが自動的に選択されます。

補足

- ［自動］を選択した場合は、［倍率選択］で［自動%］以外が指定されます。

#### トレイ（2～5段め）

あらかじめ設定されている用紙トレイから選択します。

参照

- ［コピー］画面に表示されるトレイを変更できます。詳しくは、用紙トレイボタン-2段目～5段目を参照してください。

#### 他のトレイ

［他のトレイ...］を選択すると、［用紙選択］画面が表示されます。

参照

- 詳しくは、［用紙選択］画面を参照してください。

### 用紙残量表示について

各用紙トレイの選択項目に表示されるアイコンで、用紙の残量を確認できます。

|  | ： | 用紙が25～100%セットされていることを表します。
|  | ： | 用紙の残量が25%以下で、少なくなっていることを表します。
|  | ： | 用紙切れ、またはセットされていないことを表します。

### ［用紙選択］画面

［コピー］画面に表示されていない用紙トレイを選択できます。

#### トレイ

トレイを選択します。［手差し］を選択すると、［トレイ5(手差し)］画面が表示されます。［トレイ5(手差し)］設定画面で、普通紙以外の用紙、非定形サイズの用紙を設定できます。

参照

- 用紙の設定方法は、［トレイ5（手差し）］画面を参照してください。

補足

- トレイ6はオプションです。

#### 用紙残量

用紙の残量が表示されます。

#### 用紙サイズ

用紙サイズが表示されます。

#### 用紙種類

用紙の種類が表示されます。

#### 用紙の色

用紙の色が表示されます。

#### サイズ検知方法

用紙サイズの検知の方法が表示されます。

### ［トレイ5（手差し）］画面

手差しトレイに用紙をセットすると、［トレイ5(手差し)］画面が表示されます。

手差しトレイにセットする用紙について設定します。

参照

- セットできる用紙については、用紙についてを参照してください。

#### 用紙サイズ

［自動サイズ検知］、［定形サイズ］、［非定形サイズ(サイズ入力)］から選択します。

［自動サイズ検知］を選択した場合は、用紙サイズを自動的に認識します。

補足

- ［自動サイズ検知］ができるのは、定形サイズの用紙をセットしたときだけです。

#### 用紙種類

用紙の種類を選択します。

補足

- 穴あき紙を選択した場合は、自動サイズ検知機能を使うことができません。